Jaringan Amatir Packet Radio
di Manca Negara

Onno W. Purbo, YC1DAV/VE3
yc1dav @ w2xo.#wpa.pa.usa.na
yc1dav @ ve3euk.#swon.on.can.na
Department of Electrical and Computer Engineering
University of Waterloo
Waterloo, Ontario
CANADA N2L 3G1

		Pengalaman penulis dalam menggunakan jaringan Packet Bulletin Board System (PBBS), jaringan komputer TCP/IP di amatir radio dan beberapa "wormhole" di jaringan TCP/IP untuk komunikasi jarak jauh antara Amerika Utara dengan Eropa dan Indonesia akan di jelaskan secara singkat.

	Tanpa terasa perkembangan jaringan amatir packet radio sejak dimulainya berkembangnya teknologi packet radio di tahun 1984-1985 telah sedemikian pesatnya, puluhan ribu amatir radio telah mendedikasikan perangkatnya untuk beroperasi 24 jam/hari membantu memperlancar berbagai servis yang berjalan di jaringan amatir packet radio. Penulis yang juga operator amatir radio dengan nama panggilan YC1DAV/VE3 kebetulan berada di Waterloo, Canada berkesempatan menggunakan jaringan amatir packet radio untuk berkomunikasi secara periodik dengan Indonesia maupun dengan berbagai amatir radio disegala penjuru dunia menggunakan berbagai teknik yang ada di jaringan packet radio. Mungkin perlu dicatat bahwa untuk melakukan ini tidak perlu menggunakan perlengkapan yang amat sangat canggih. Perlengkapan yang digunakan penulis sangat sederhana, hanya terdiri dari sebuah Handy Transceiver (HT) di 145.09MHz dengan kekuatan pancar 1.5Watt yang dihubungkan pada Terminal Node Controller (TNC) yang menjalankan perangkat AX.25 pada kecepatan 1200bps dan sebuah komputer XT kompatible 8MHz yang menjalankan program KA9Q TCP/IP versi 911216.
	Fasilitas yang ada di jaringan amatir packet radio sangat beragam sekali, antara lain hal ini meliputi:
	- jaringan Packet Bulletin Board System (PBBS)
	- jaringan NET/ROM atau TheNet
	- jaringan TCP/IP
	- jaringan FlexNet
	- jaringan Packet Radio Satellite (PACSAT)
	- jaringan DXCluster
	- conference node
	- dll.
Di samping itu, program yang digunakan untuk berbagai fasilitas diatas juga sangat beragam. Hal ini dimungkinkan karena source code dari program yang digunakan umumnya tidak dirahasiakan sehingga memungkinkan para amatir radio untuk memperbaiki program yang ada secara bersama-sama yang akhirnya membantu mengembangkan teknologi packet radio secara keseluruhan.
	Pada dasarnya semua fasilitas yang ada di jaringan packet radio bekerja diatas protokol	link AX.25. Program-program yang ada menambahkan berbagai fasilitas diatas protokol link AX.25 yang memungkinkan berbagai aplikasi seperti mengirimkan berita secara elektronis dilakukan secara otomatis. Protokol AX.25 mengatur kerja dua buah komputer untuk berhubungan satu dengan lainnya. Mekanisme untuk mengkoreksi data yang dikirim dilakukan dengan cara membagi data yang dikirim dalam bentuk packet-packet pendek (standard yang diakui untuk maksimum packet adalah 256 byte - walaupun pada implementasi kecepatan tinggi kendala ini mulai ditinggalkan), packet-packet ini diberi nomor dan koreksi dilakukan dengan mencheck kerusakan packet sebelum packet dengan nomor selanjutnya dikirim.
	Mari kita mulai pambahasan tentang fasilitas di jaringan packet radio dengan Packet Bulletin Board System (PBBS). PBBS adalah program yang umumnya berjalan di komputer mikro yang memudahkan para operator amatir radio dalam mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan sarana komunikasi packet radio. PBBS pada dasarnya bekerja dengan cara melakukan transfer file antara satu komputer dengan yang lain. Dengan menambahkan fasilitas pengalamatan, hal ini membuka kemungkinan bagi berbagai komputer di jaringan packet radio yang jaraknya berjauhan saling berkomunikasi. Sebagai contoh mari kita simak alamat penulis di jaringan PBBS di Amerika Utara, penulis memiliki tiga buah alamat di jaringan PBBS packet radio:

	YC1DAV @ VE3EUK.#SWON.ON.CAN.NA
	YC1DAV @ W2XO.#WPA.PA.USA.NA
	YC1DAV @ VE6MGS.#EDM.AB.CAN.NA

alamat yang pertama dapat wbaca sebagai berikut; penulis (YC1DAV) yang berada (@) di mesin VE3EUK yang berlokasi di South Western Ontario (#SWON) yang merupakan bagian dari propinsi Ontario (ON) dari negara Canada (CAN) di Amerika Utara - North America (NA). Hal yang sama berlaku dengan W2XO dan VE6MGS.
	Bagaimana dengan Indonesia? penulis mengambil contoh alamat milik Pak Robby Soebiakto, YB1BG, salah seorang pakar packet radio di Indonesia. Beliau mempunyai alamat:

	YB1BG @ YB0EBS.RPA.IDN.OC

Yang berada di negara Indonesia (IDN) di Oceania (OC). Dengan adanya sistem pengalamatan seperti diatas memungkin mengirimkan message dari satu mesin ke mesin yang lain yang jaraknya berjauhan. Tentunya bagi YB1BG @ YB0EBS jika ingin mengirim message ke YC1DAV @ VE3EUK tidak perlu dilakukan dengan cara YB0EBS langsung mengirim ke VE3EUK. Pengiriman langsung jarak jauh antara Canada dan Indonesia hampir tidak mungkin dilakukan, melainkan dengan cara meminta tolong stasiun PBBS terdekat untuk merelay message tersebut ke PBBS lainnya. Untuk kasus pengirimkan message dari Indonesia ke Canada umumnya dilakukan dengan meminta tolong stasiun amatir di Australia seperti VK4BBS untuk kemudian direlay ke Hawaii seperti KH6GPI yang kemudian mengirim message tersebut ke Pantai Barat Amerika seperti N6VV di San Fransisco yang selanjutnya mengirim melalui VHF ke propinsi Ontario di Canada. Tentunya hal ini memakan waktu lama, dari pengalaman waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan message antara Canada-Indonesia dibutuhkan waktu sekitar dua (2) hari.
	Saat ini alternatif lain telah dicoba dengan menggunakan satelit packet radio (PACSAT) milik amatir radio, dalam hal ini stasiun Pak Dwi YB0QC di Jakarta bertindak sebagai gateway jaringan packet radio di Indonesia ke satelit. Ada beberapa gateway lainnya di Amerika Utara maupun di Eropa. Hal ini memungkinkan pengiriman berita secara cepat. Sebagai gambaran hanya dibutuhkan rata-rata 12 jam untuk mengirim berita dari penulis ke YB0QC. Saat ini sebagian hubungan antara penulis dengan Indonesia dilakukan melalui PACSAT.
	Selain berita-berita pribadi, PBBS juga dapat mengirimkan berita-berita yang dapat dibaca oleh semua orang (sifat berita adalah Broadcast), hal ini dapat dilakukan dengan cara mengirimkan message ke alamat-alamat seperti:

	ALL @ YBNET	(amatir radio di Indonesia)
	ALL @ ALLCAN	(amatir radio di Canada)
	ALL @ AMSAT	(amatir radio yang tertarik bidang satelit)

Dengan cara ini, berita-berita, pendapat, bahkan perdebatan tentang suatu aspek di amatir radio dilakukan. Dengan kata lain, para amatir radio bertukar pikiran untuk membangun dan berkarya menggunakan fasilitas pengiriman berita secara broadcast antar PBBS.
	Tentunya disamping berita-berita, PBBS juga dapat mengirimkan berbagai file berupa program atau teks ke operator amatir radio yang memerlukan jika diminta. Proses pengiriman berita maupun file sangat sederhana dan hanya mengandalkan protokol link AX.25. Jika protokol link AX.25 gagal, hal ini akan menyebabkan keseluruhan proses transfer berita / file gagal dan harus diulang dari awal. Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi pengiriman file-file yang besar antar benua yang menggunakan HF (SW). Kesulitan ini dapat diatasi oleh protokol TCP/IP maupun NET/ROM yang lebih canggih yang akan diterangkan berikut ini.
	Jaringan NET/ROM (dikenal juga sebagai TheNet) sedikit lebih canggih daripada sekedar jaringan AX.25. NET/ROM dikembangkan oleh perusahaan amatir radio Software 2000 yang dijual secara komersial, sedang TheNet merupakan duplikasi NET/ROM yang dikembangkan oleh grup NordLink di Jerman yang disebarkan secara cuma-cuma ke operator amatir radio di seluruh dunia. Keuntungan utama menggunakan jaringan NET/ROM terutama dalam berhubungan dengan node-node yang jaraknya jauh menggunakan rantaian node perantara. Dalam konfigurasi ini proses perbaikan paket dan check dilakukan antara dua node perantara. Dengan kata lain, masing-masing node hanya perlu menjaga keandalan hubungan komunikasi dengan node yang berdampingan tanpa perlu tahu keadaan node-node yang jauh. Dengan cara ini, penulis di Waterloo, Ontario dapat berkomunikasi dengan node-node paket radio di Toronto maupun di Niagara, USA.
	Jaringan NET/ROM sebetulnya cukup primitif jika kita perhatikan dari segi routing, fleksibilitas dan aplikasi yang bisa berjalan diatasnya. Jaringan lain yang tampaknya lebih Fleksible adalah jaringan FlexNet yang tampaknya saat ini hanya digunakan di Eropa. Dengan menggunakan jaringan FlexNet melalui InterNet wormhole yang terpasang di University of Waterloo (tempat penulis belajar), penulis berhasil berhubungan dari Swiss (ujung InterNet wormhole) dengan ON5PL di Brussel, Belgia. Penulis belum banyak mengetahui tentang FlexNet ini, tampaknya masih tertutup untuk amatir radio di Eropa dan tidak populer di Amerika Utara.
	Selain jaringan NET/ROM dan FlexNet, saat ini para amatir radio banyak menggunakan TCP/IP diatas protokol AX.25. Keluarga protokol TCP/IP pertama kali dikembangkan oleh DoD (Department of Defence - Angkatan Bersenjata) Amerika Serikat. Saat ini protokol TCP/IP merupakan perlengkapan standard workstation Unix. Perkembangan TCP/IP sudah sangat jauh dibandingkan dengan NET/ROM dan FlexNet, berbagai fasilitas seperti elektronik mail, file transfer, pewaktu dalam jaringan, management jaringan komputer dll. semuanya berjalan di TCP/IP. Di samping itu, jaringan TCP/IP sudah meliputi hampir seluruh dunia terutama, Amerika, Eropa, Jepang, Singapura, Malaysia, Australia, India, Korea.
	Amatir Radio Club di University of Waterloo (VE3UOW), dimana penulis juga bergabung sebagai anggotanya, saat ini banyak bereksperimen menggunakan protokol TCP/IP. Jaringan komputer yang ada di University of Waterloo termasuk yang terbaik diantara Universitas di Amerika Utara dan protokol utama yang digunakan adalah TCP/IP. Sarana yang ada memungkinkan sebuah PC yang tersambung di Local Area Network (LAN) untuk berhubungan dengan berbagai mesin baik di dalam kampus maupun di luar kampus bahkan di luar negeri. Dengan adanya fasilitas ini, kami bereksperimen untuk menghubungkan jaringan TCP/IP di amatir radio ke LAN di University of Waterloo. Hal ini dilakukan oleh mesin at.ve3uow.ampr.org yang dihubungkan ke LAN Token Ring di University of Waterloo dan ke radio 145.09MHz 1200bps packet yang pada akhirnya memungkinkan kami di jaringan TCP/IP di amatir radio (AMPRNet) untuk mengirimkan elektronik mail ke teman-teman kami di jaringan komputer profesional, seperti InterNet, BITNET, UUCP dll. Sebagai gambaran, alamat elektronik mail penulis di AMPRNet adalah:

	yc1dav@ve3.yc1dav.ampr.org

yang berupa sebuah PC/XT 8MHz dengan HT di 145.09MHz pada kecepatan 1200bps. PC ini bekerja 24jam/hari untuk berhubungan dengan InterNet maupun AMPRNet. Sedang penulis mempunyai beberapa alamat di InterNet yang umumnya berupa Sun SPARC workstation milik University of Waterloo, seperti:

	owpurbo@sunee.waterloo.edu
	opurbo@watserv1.waterloo.edu
	opurbo@sun1.vlsi.waterloo.edu
	opurbo@caddac.waterloo.edu

Penulis rupanya cukup beruntung dengan adanya VE3UOW yang memasang gateway antara AMPRNet dengan InterNet. Tidak banyak TCP/IP-er yang mempunyai kesempatan seperti penulis. Saat ini hanya sedikit gateway AMPRNet-InterNet seperti at.ve3uow.ampr.org, untuk jelasnya dapat dilihat tabel 1. Mungkin sebagian pembaca memperhatikan ada perbedaan struktur alamat antara PBBS dan AMPRNet. Alamat PBBS memang khusus didisain oleh amatir untuk diaplikasikan ke jaringan BBS dan alamat ini samasekali tidak dikenal oleh komputer di jaringan diluar amatir radio. Sedang pada AMPRNet, alamat yang digunakan mengacu pada system penamaan pada InterNet. Jaringan AMPRNet dikenal di InterNet dibawah domain ampr.org oleh karena semua mesin AMPRNet (termasuk mesin penulis) menggunakan nama dengan akhiran ampr.org.

Tabel 1. Daftar gateway AMPRNet/InterNet
(tgl. 16 Desember 1991)

    gateway	    daerah/lokasi	
 at.ve3uow.ampr.org	 Waterloo, Canada	
 ve3ocr.ampr.org	 Ottawa, Canada	
 minnie.vk1xwt.ampr.org	 Canberra, Australia	
 vk3rum.ampr.org	 Melbourne, Australia	
 gw.af2j.ampr.org	 Pennsylvania, US	
 gw.n3eua.ampr.org	 Colorado, US	
 wa4ong.ampr.org	 Virginia, US	
 uhm.ampr.org	 Honolulu, Hawaii, US	
 hb9zz.ampr.org	 Switzerland	
 hamgate.wb5bbw.ampr.org	 Texas, US	
 ke9yq.ampr.org	 Chicago, Illinois, US	
 k9iu.ampr.org	 Indiana, US	
 wb9uus.ampr.org	 Illinois, US	

	Dengan adanya AMPRNet-InterNet gateway ini, penulis menggunakan mesin ve3.yc1dav.ampr.org dapat berhubungan dengan rekan-rekan amatir radio yang bekerja menggunakan TCP/IP di Eropa, Amerika dan Australia tanpa kesulitan. Beberapa rekan penulis di Waterloo bahkan menggunakan protokol NNTP di atas TCP/IP untuk ikut berdiskusi di USENET. USENET adalah sebuah system konperensi komputer yang terbesar di dunia. Di dalamnya ada banyak sekali konperensi tentang berbagai hal, mulai dari komputer, lingkungan hidup, bio-teknologi, hukum, adat-istiadat berbagai daerah di dunia dan banyak lagi.
	Tentunya sulit menggambarkan sebuah pengalaman dan kesempatan yang langka untuk mengudara di luar negeri menggunakan teknologi packet radio yang sangat canggih ini. Paling tidak penulis berharap tulisan yang singkat ini dapat memberikan gambaran secara garis besar betapa luasnya aplikasi yang dapat dilakukan menggunakan teknologi packet radio. Mudah-mudahan tulisan ini dapat membawa manfa'at. Beberapa perangkat lunak (khususnya untuk TCP/IP) yang digunakan oleh penulis dalam menggunakan jaringan paket radio ini dapat diperoleh di redaksi majalah Elektron.