.TM
.TL
Jaringan komputer untuk wilayah luas dengan biaya murah menggunakan radio
.AU
Onno W. Purbo
.AI
Department of Electrical Engineering
University of Waterloo
Waterloo, Ontario
CANADA N2L 3G1
.PP
Beberapa tahun belakangan ini, pemakaian komputer di Indonesia terasa meningkat. Hal ini mendorong kebutuhan akan pengiriman informasi antar komputer yang letaknya berjauhan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, mungkin media komunikasi radio merupakan alternatif pemecahan yang cukup ekonomis. Teknologi komunikasi antar komputer dengan menggunakan media radio akan dijelaskan secara garis besar. Contoh penggunaan di amatir radio akan diketengahkan.
.PP
Prinsip jaringan komputer dengan menggunakan radio tidak jauh berbeda dari jaringan komputer lokal (LAN) menggunakan kabel seperti Ethernet (IEEE 802.3) atau ARCnet (IEEE 802.3) yang banyak digunakan perkantoran di Indonesia. Tujuh buah lapisan protokol digunakan dalam jaringan komputer ini. Dari lapisan protokol terbawah ke lapisan tertinggi dikenal \fIphysical layer\fP, \fIlink layer\fP, \fInetwork layer\fP, \fItransport layer\fP, \fIsession layer\fP, \fIpresentation layer\fP dan \fIapplication layer\fP. Jaringan komputer dengan menggunakan radio di amatir dikenal sebagai \fIAmateur Packet Radio Network\fP (AMPRNet).
.PP
Untuk kecepatan rendah 300-1200 baud, pesawat pancarima yang umum digunakan para amatir radio dapat digunakan sebagai \fIphysical layer\fP untuk membawa informasi digital. Pada kecepatan yang lebih tinggi 9600 baud bahkan 56K baud ke atas diperlukan peralatan pancarima khusus yang mampu membawa spektrum informasi yang lebar. Umumnya rangkaian MODEM untuk mentransformsikan sinyal digital ke sinyal suara disatukan dengan sebuah sistem prosesor mikro yang bekerja mengatur protokol \fIlink layer\fP. Rangkaian ini tergabung dalam sebuah \fITerminal Node Controller\fP (TNC) yang menghubungkan komputer mikro (PC) melalui saluran komunikasi serial RS232 ke pesawat pancarima.
.PP
Protokol \fIlink layer\fP AX.25 (Amatir X.25) digunakan di amatir radio. Protokol \fIlink layer\fP AX.25 merupakan turunan CCITT X.25 yang juga digunakan oleh PT. INDOSAT dan Perumtel pada Sistem Komunikasi Data Paket (SKDP). Hubungan antara dua buah komputer melalui media radio diatur oleh protokol \fIlink layer\fP AX.25. Di samping itu, AX.25 mempunyai kemampuan untuk menjaga keandalan hubungan komunikasi yang sedang berlangsung.
.PP
Dalam jaringan komputer yang menghubungkan banyak komputer dalam wilayah yang luas diperlukan lapisan-lapisan protokol lain di atas protokol \fIlink layer\fP AX.25. Protokol yang umum digunakan dari keluarga \fITransmission Control Protocol\fP (TCP)dan \fIInterNet Protocol\fP (IP). Jaringan komputer ini sering dikenal sebagai jaringan komputer TCP/IP atau jaringan komputer InterNet. Protokol TCP/IP dirancang untuk tidak tergantung pada \fIphysical layer\fP, \fIlink layer\fP maupun jenis komputer yang digunakan. Dalam jaringan komputer InterNet (TCP/IP), berbagai masalah seperti pengalamatan atau pengambilan rute hubungan antar komputer dilakukan secara otomatis dibantu oleh berbagai protokol dari keluarga TCP/IP.
.PP
Pada gambar diperlihatkan contoh bentuk jaringan komputer menggunakan protokol TCP/IP. Terlihat beberapa jaringan komputer lokal (LAN) terhubung satu dengan lainnya melalui radio (AX.25), telepon (SKDP/X.25) dan satelit komunikasi (AX.25). Protokol TCP/IP digunakan diatas protokol \fIlink layer\fP. Berbagai jenis komputer dari kelas komputer mikro (PC) sampai ke Sun Workstation dan VAX saling berhubungan.
.PP
Penggunaan jaringan komputer InterNet melingkupi berbagai hal antara lain pengiriman berita secara elektronik. Hal ini dikenal sebagai elektronik mail (e-mail). Di samping itu, jaringan komputer InterNet memungkinkan pemakai di sebuah komputer masuk (\fIlogin\fP) ke komputer lain yang berjauhan bahkan mengambil dan meletakan file-file yang dibutuhkan.
.PP
Di University of Waterloo, Kanada, kami berkesempatan melakukan percobaan-percobaan untuk menghubungkan jaringan komputer lokal (LAN) menggunakan \fIToken Ring\fP (IEEE 802.5) ke jaringan AMPRNet. Keterkaitan LAN di University of Waterloo ke jaringan komputer internasional InterNet memungkinkan kami di AMPRNet mengirim e-mail maupun file ke berbagai penjuru dunia melalui jaringan komputer InterNet. Di samping itu, di AMPRNet kami juga berhasil melakukan tukar menukar informasi antara stasiun amatir radio YC1DAV/VE3 di Kanada dengan stasiun amatir YB1BG di Jakarta dan YB2FO di Jogyakarta. Metoda \fIstore-and-forward\fP melalui stasiun amatir radio di Kanada, Amerika Serikat, Australia dan Indonesia digunakan untuk pengiriman berita jarak jauh secara elektronik menggunakan radio.
.PP
Perangkat yang digunakan di Kanada berupa sebuah komputer mikro yang terhubung melalui TNC ke \fIhandy transceiver\fP di VHF. Walaupun harga sebuah TNC tidak jauh lebih mahal daripada modem telepon, saat ini peralatan TNC agak sulit diperoleh di Indonesia. Usaha untuk membuat sendiri peralatan TNC sedang dilangsungkan oleh beberapa kelompok di amatir radio, antara lain oleh anggota dari Cibeunying Radio Club (CYRC) dan ITB-Amatir Radio Club keduanya di Bandung. Keterangan teknis mengenai TCP/IP dapat diperoleh di PIKSI-ITB dan PAU Mikroelektronika ITB. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun mendatang kita dapat melihat berkembangnya jaringan komputer biaya murah dengan menggunakan radio di Indonesia.

.LP
\fBOnno W. Purbo\fP staf di jurusan teknik elektro & PAU Mikroelektronika, ITB sedang menempuh program Ph.D di University of Waterloo, Kanada. Nama panggilan di amatir YC1DAV/VE3. Alamat di InterNet : opurbo@sun1.vlsi.waterloo.edu.

.LP
\fBKETERANGAN GAMBAR\fP
.LP
Contoh bentuk jaringan komputer yang melingkupi wilayah yang luas. Sarana komunikasi radio (AX.25), telepon (X.25) dan satelit komunikasi (AX.25) digunakan untuk menghubungkan berbagai jaringan komputer lokal (LAN).