Teknik Mengintai Jaringan Lawan

Onno W. Purbo

Langkah ke empat (4) terakhir dalam proses footprinting adalah melakukan pengintaian jaringan lawan, dalam bahasa Inggris-nya adalah network reconnaissance. Proses pengintaian dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak traceroute (di UNIX / Linux), atau menggunakan tracert (di Windows).

Traceroute merupakan perangkat lunak diagnostik yang pertama kali di kembangkan oleh salah satu sesepuh Internet yaitu Van Jacobson. Dengan mengakali parameter Time To Live (TTL) di paket IP agar setiap router yang dilewati mengirimkan berita ICMP_TIME_EXCEEDED, kita dapat memetakan route yang diambil oleh sebuah paket dalam jaringan Internet.

Sebagai contoh kita akan melihat hasil traceroute ke beberapa mesin yang ada di lingkungan jaringan Telkom, seperti www.telkom.co.id, www.plasa.com, in-mta1.telkom.co.id. Proses traceroute saya lakukan menggunakan sambungan dial-up menggunakan ISP indo.net.id pada kecepatan 19.2Kbps karena kebetulan memang kabel telepon di rumah saya tidak terlalu baik. Mari kita lihat beberapa kesimpulan dari peta yang kita peroleh.

[root@gate onno]# traceroute www.plasa.com
traceroute to www.plasa.com (202.134.0.172), 30 hops max, 38 byte packets
 1  Digital-Tc.indo.net.id (202.159.33.29)  187.690 ms  189.692 ms  189.757 ms
 2  Subnet-Gateway.indo.net.id (202.159.33.32)  189.820 ms  178.021 ms  179.822 ms
 3  Loral-Gateway.indo.net.id (202.159.32.1)  189.840 ms  199.950 ms  182.850 ms 4  202.148.63.65 (202.148.63.65)  216.687 ms *  219.695 ms
 5  * * 198.32.204.83 (198.32.204.83)  300.194 ms
6	* s2-4-gw1.gcc.jakarta.telkom.net.id (202.134.3.241)  490.050 ms  409.613 ms
7	* FE11-0-0.sm2.jakarta.telkom.net.id (202.134.3.149)  300.095 ms  309.653 ms
8	GigaE5-0.1.emm.jakarta.telkom.net.id (202.134.3.174)  349.822 ms  299.629 ms *
 9  www.plasa.com (202.134.0.136)  400.178 ms  389.508 ms *

Tampaknya www.plasa.com berada di Jakarta, karena memlalui beberapa mesin / router penting Telkom yang ada di Jakarta; mesin gcc, sm2 kemungkinan ada di Semanggi / Sentral telkom di Gatot Subroto – yah itu hanya tebakan dari gaya penamaan mesin Telkom yang kemungkinan mengambil referensi pola penamaan tempat cara abri yang agak kriptik tapi terprediksi Waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan paket & dikembalikan lagi oleh www.plasa.com adalah sekitar 400 mili detik.

[root@gate onno]# traceroute in-mta1.telkom.co.id
traceroute to in-mta1.telkom.co.id (202.134.0.196), 30 hops max, 38 byte packets 1  Digital-Tc.indo.net.id (202.159.33.29)  507.252 ms  489.515 ms  509.857 ms
 2  * Subnet-Gateway.indo.net.id (202.159.33.32)  200.130 ms  199.694 ms
3	Loral-Gateway.indo.net.id (202.159.32.1)  199.793 ms  189.703 ms  189.889 ms
4	202.148.63.65 (202.148.63.65)  389.829 ms  269.620 ms *
 5  * * *
 6  s2-4-gw1.gcc.jakarta.telkom.net.id (202.134.3.241)  869.655 ms  669.665 ms
559.793 ms
7	FE11-0-0.sm2.jakarta.telkom.net.id (202.134.3.149)  489.828 ms  419.716 ms *
8	GigaE5-0.1.emm.jakarta.telkom.net.id (202.134.3.174)  369.912 ms  219.670 ms  219.859 ms
 9  in-mta2.plasa.com (202.134.0.196)  339.852 ms  239.796 ms  289.778 ms

Secara tidak sengaja kita bisa melihat ternyata in-mta1.telkom.co.id adalah juga in-mta2.plasa.com, artinya semua mail ke orang telkom dengan hostname telkom.co.id akan bisa di tangkap di in-mta2.plasa.com juga. Ini agak berbahaya sebetulnya untuk sebuah perusahaan seperti Telkom. Tampaknya in-mta2.plasa.com, in-mta1.telkom.co.id & www.plasa.com berada dalam sebuah keluarga jaringan 202.134.0.x. Jika kita mengetahui struktur organisasi Telkom, berarti 202.134.0.x merupakan tempat penyimpanan mesin-mesin yang dikelola oleh Divisi Multimedia yang mengelola plasa.com.

 [root@gate onno]# traceroute www.telkom.net.id
traceroute to www.telkom.net.id (202.134.0.12), 30 hops max, 38 byte packets
 1  Digital-Tc.indo.net.id (202.159.33.29)  197.334 ms  189.571 ms  189.805 ms
 2  Subnet-Gateway.indo.net.id (202.159.33.32)  199.799 ms  189.752 ms  189.969
ms
3	Loral-Gateway.indo.net.id (202.159.32.1)  189.734 ms  199.678 ms  189.795 ms
4	202.148.63.65 (202.148.63.65)  249.844 ms  316.807 ms  289.855 ms
 5  * * *
6	* s2-4-gw1.gcc.jakarta.telkom.net.id (202.134.3.241)  260.189 ms  299.710 ms
7	* FE11-0-0.sm2.jakarta.telkom.net.id (202.134.3.149)  320.187 ms  319.636 ms
8	* GigaE5-0.1.emm.jakarta.telkom.net.id (202.134.3.174)  330.246 ms *
 9  game.plasa.com (202.134.0.12)  460.078 ms *  420.131 ms

Ah semakin yakin saja kita, dari hasil traceroute www.telkom.net.id terlihat sekali bahwa ternyata www.telkom.net.id ternyata identik dengan game.plasa.com. Jelas bahwa semua keluarga besar plasa.com & telkom.net.id adalah servis TelkomNet yang merupakan bagian dari servis Divisi Multimedia PT. Telkom; termasuk tentunya TelkomNet Instant yang sering menjadi bulan-bulan ISP Indonesia yang lain yang menunjukan ketidak adilan (ketidak fairan) Telkom dalam memberikan servis di Indonesia.

Menarik untuk di simak ternyata Divisi Multimedia memegang keluarga IP 202.134.0.x sangat predictable sekali karena logikanya 202.134.x.x kemungkinan besar adalah keluarga IP-nya PT. Telkom, dan nomor terkecil (0) di ambil oleh penyelenggara / operator-nya, yaitu Divisi Multimedia. Dari hasil traceroute juga terlihat bahwa jaringan backbone / router utama Telkom tampaknya menggunakan keluarga IP 202.134.3.x.

Selanjutnya kita mencoba melihat bagaimana dengan kantor pusat PT. Telkom Indonesia di Bandung. Mari kita lihat hasil traceroute ke www.telkom.co.id yang tampaknya berada di kantor pusat PT. Telkom di Bandung.

[root@gate onno]# traceroute www.telkom.co.id
traceroute to www.telkom.co.id (202.134.2.15), 30 hops max, 38 byte packets
 1  Digital-Tc.indo.net.id (202.159.33.29)  341.254 ms  189.285 ms  189.863 ms
 2  Subnet-Gateway.indo.net.id (202.159.33.32)  389.814 ms  539.738 ms  339.843 ms
3	Loral-Gateway.indo.net.id (202.159.32.1)  379.842 ms  189.737 ms  629.806 ms
4	* * *
 5  198.32.204.83 (198.32.204.83)  520.177 ms  529.823 ms  489.612 ms
 6  * * s2-4-gw1.gcc.jakarta.telkom.net.id (202.134.3.241)  490.196 ms
 7  * FE11-0-0.sm2.jakarta.telkom.net.id (202.134.3.149)  720.213 ms *
 8  * * *
 9  * * fe-sm2.jakarta.telkom.net.id (202.134.3.179)  599.379 ms
10  s0-lembong.bandung.telkom.net.id (202.134.3.38)  719.669 ms  659.553 ms S4.lbg.bandung.telkom.net.id (202.134.3.50)  529.925 ms
11  192.168.16.250 (192.168.16.250)  765.193 ms  859.890 ms *
12  202.134.2.15 (202.134.2.15)  1070.083 ms  769.732 ms *

Dari hasil traceroute ke www.telkom.co.id ada yang menggelitik hati saya, ternyata ada router di IntraNet Telkom menggunakan IP 192.168.16.250 yang tampak ke jaringan public. Ini terus terang, agak menyalahi pakem untuk mendisain jaringan yang baik. Router yan menjadi firewall ke jaringan IntraNet telkom tampaknya ber-alamat IP 202.134.3.50.

Biasanya jaringan IntraNet 192.168.x.x & 10.x.x.x, harusnya tertutup untuk dilihat oleh publik. Jika perancang jaringan tersebut secara benar merancang jaringannya akan sangat sulit melakukan penetrasi jaringan menggunakan traceroute. Salah satu cara untuk melakukan traceroute menembus IntraNet, adalah dengan melakukan traceroute pada port tertentu, misalnya port 53 yang merupakan port Domain Name System (DNS) menggunakan perintah:

	# traceroute –s –P53 IP_mesin_tujuan_dibalik_firewall

Bagi para administrator jaringan, tentunya akan sangat menyakitkan jika mengetahui bahwa jaringan-nya di intai oleh para hacker menggunakan traceroute. Ada beberapa software yang dapat digunakan untuk menipu / membatasi proses pengintaian tersebut, seperti snort (http://www.snort.org) yang merupakan software untuk melakukan Network Intrusion Detection System (NIDS). Kalau mau lebih jail lagi mungkin bisa menggunakan RotoRouter (http://packetstorm.securify.com/linux/trinux/src/rr-1.0.tgz) yang dapat mengirimkan responds palsu terhadap program yang melakukan tracreroute. Selain itu, anda juga dapat membatasi router-router yang ada di luar jaringan untuk membatasi traffik ICMP & UDP ke sistem yang spesifik, yang akhirnya akan mengurangi keterbukaan jaringan anda ke luar.