LEMBAR FAKTA

3Com Kembangkan Solusi Perusahaan dengan 
Produk Inovatif Gigabit Ethernet

Diumumkan pada 13 November 2001

Informasi untuk produk-produk baru ini:

•	SuperStack® 3 Switch 4900 Family termasuk 
•	SuperStack 3 Switch 4924
•	SuperStack 3 Switch 4950
•	Layer 3 Software Upgrade baru untuk SuperStack 3 Switch 4900 Family

•	3Com® Switch 4005 dengan modul Gigabit baru 

•	3Com Server dan Desktop NICs baru
•	3Com Gigabit Network Interface Card untuk Desktop
•	3Com Gigabit Server Network Interface Card 
•	3Com Gigabit Fiber-SX Server Network Interface Card

3Com SuperStack 3 Switch 4900 Family

SuperStack 3 Switch 4900 family menawarkan kombinasi kinerja khusus, fleksibilitas, dan memberikan standar baru untuk Gigabit Ethernet switching. 

SuperStack 3 Switch 4924 – SuperStack 3 Switch 4924 merupakan konfigurasi tetap multilayer Gigabit Ethernet switch yang menyediakan 10/100/1000 port dengan 24 switch untuk server performa tinggi dan ruangan kabel dari jaringan perusahaan besar. Sebagai bagian dari Switch 4900 family, Switch 4924 juga disertakan slot tambahan yang dapat mengakomodasi modul Switch 4900 optional.

SuperStack 3 Switch 4950 – The SuperStack 3 Switch 4950 merupakan konfigurasi tetap (fixed configuration) multilayer Gigabit Ethernet switch yang menyediakan 24 port dalam kombinasi 12 x 10/100/1000, 6 x 1000BASE-SX dan 6 x GBIC ports dalam sebuah platform terpadu tunggal.  Switch 4950 memberikan kinerja tinggi dan fleksibilitas media untuk backbone sekumpulan server, bangunan dan kampus. Sebagai bagian dari Switch 4900 family, Switch 4950 juga menyediakan slot tambahan yang dapat mengakomodasi modul Switch 4900 optional. Switch 4950’s integrated GBIC ports memberikan fleksibilitas media, dapat menyebarkan Gigabit media tambahan seperti 1000BASE-SX, 1000BASE-LX dan 1000BASE-LH70 pada platform yang sama.

Layer 3 Software untuk SuperStack 3 Switch 4900 Family – 
SuperStack 3 Switch 4900 Family sekarang menawarkan kemampuan Layer 3 switching dalam perangkat lunak versi 2.x dari perangkat lunak Switch 4900 family.  Kemampuan Layer 3 akan meningkatkan kinerja, memberikan kontrol jaringan dan kemananan, serta dapat melakukan segmentasi secara logis dengan jaringan berbasis VLANs.  Sebagai tambahan dari SuperStack 3 4900 Switch family, Switch 4924 Switch 4950 memberikan wire speed Gigabit switching di seluruh port dengan perangkat lunak Layer 2 software feature set serta dapat digunakan pada perangkat lunak versi baru yang menyediakan Layer 3 yang mendukung jaringan IP. Upgrade perangkat lunak Layer 3 switching tersedia secara cuma-cuma untuk semua produk Switch 4900 di website 3com.com. 

Fitur-fitur di bawah ini tersedia baik untuk SuperStack 3 Switch 4925 dan SuperStack 3 Switch 4950:

Fleksibilitas dan kinerja
Setai switch menghantarkan non-blocking Layer 2 dan Layer 3 Gigabit Ethernet switching melalui maksimum 28 Gigabit port, menghantarkan secara cepat lebih dari 41 juta paket setiap detik dengan tanpa kehilangan satu paketpun. Kedua switch dapat meningkatkan dukungan Kelas Servis yang termasuk di dalamnya mendukung untuk empat antrian setiap port, 802.1p, dan kemampuan mengklasifikasi paket multilayer agar dapat memprioritaskan lalu lintas data yang penting.

Mudah untuk digunakan dan dikelola
Fitur administrasi yang sangat mudah meperingan konfigurasi dan manajemen, dengan bantuan untuk IP addressing menggunakan klien DHCP, RMON notifikasi kejadian via sebuah e-mail klien yang terpadu, Auto-MDIX dan Smart Autosensing.  Kedua switch termasuk 3Com Network Supervisor di mana di dalamnya terdapat discovery, mapping, monitoring, dan pemberitahuan untuk administrasi jaringan yang mudah.  Intuitive interface speeds network-wide set-up memungkinkan priritas lalu lintas switch. 

Ketersediaan yang Tinggi dan Toleransi Kesalahan 
Fitur ketersediaan yang kaya termasuk link aggregation, dapat digunakan pada Rapid Spanning Tree, sistem Redundant Power Supply, serta pemberitahuan status e-mail atau pager, memastikan uptime maksimum untuk pengunaan yang penting.

3Com Switch 4005

The Switch 4005 adalah 10/100/1000 modular switch yang didisain untuk di semua skala bisnis yang memerlukan jangkauan daya beli dan kemudahan, tanpa mengorbankan availability tinggi, fitur yang kaya dan kinerja tinggi. Gigabit Modules 2 port terbaru ini dapat digunakan melalui kabel tembaga, fiber dan koneksi GBIC dengan menyediakan koneksitas yang fleksibel untuk backbone perusahaan. Dua Starter Kits terbaru menawarkan 10 port baik melalui kabel tembaga maupun fiber Gigabit Ethernet juga menyediakan 7 payload slots tambahan untuk agregat 10/100/1000 dan pertumbuhan mendatang.

Fleksibilitas
The Switch 4005 adalah 14 slot modular chassis kompak yang memberikan fleksibilitas untuk pertumbuhan.  Dengan kapasitas 24Gbps switching, Switch 4005 dapat digunakan pada 8 sampai 96 Fast Ethernet ports dan dari 1 sampai 24 Gigabit Ethernet ports yang menyediakan pembuktian jaringan masa depan. 

Kinerja Layer 3 Switching 
Switch 4005 berskala luas, berkinerja tinggi, integrated Layer 3 switch menawarkan line-rate switching/routing. 

Switch 4005 juga dapat digunakan pada multimedia dengan fitur kemampuan yang kaya Layer 2 sampai Layer 4 switching seperti antrian prioritas ganda untuk setiap port dan berdasarkan klasifikasi 802.1p, ToS (Type of Service) dan DiffServ (Differentiated Services) untuk memprioritaskan jalur.  Serta dapat digunakan pada Virtual LANs dan 802.IQ VLAN tagging, multicast filtering berbasis standar, dan empat group dari RMON.

Mudah Untuk digunakan dan dikelola
Perangkat lunak mempermudah setup dan manajemen melalui konfigurasi automatic port trunk, konfigurasi automatic IP address melalui DHCP dan konfigurasi otomatik resilient links. Switch 4005 dapat dikonfigurasikan dan dikelola dalam tiga cara menggunakan Web interface, Command Line Interface atau 3Com Network Supervisor.  3Com Network Supervisor menawarkan kemudahan untuk memetakan, monitor dan mendokumentasikan jaringan. Untuk alat pengontrol level, Switch 4005 juga menggabungkan konfigurasi built-in enhanced Web dan manajemen untuk menudahkan switch set-up dan monitoring.

Ketersediaan yang tinggi dan Toleransi Kesalahan
Arsitektur penoleransi kesalahan Switch 4005 menyediakan kamapuan jaringan tanpa henti. Switch 4005 mempunyai backplane pasif , power supplies yang lebih besar dan modul switch fabric/management, modul hot swappable I/O dan fitur perangkat lunak seperti VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) dan 802.ad link aggregation.

3Com Gigabit NIC untuk Desktop

Tenfold Throughput Boost
Untuk para klien yang ingin meningkatkan kecepatan koneksi desktop Fast Ethernet yang telah ada ke 1000 Mbps untuk meningkatkan jaringan dan kinerja.

Throughput yang Lebih Cepat
Kemampuan kinerja yang tinggi termasuk 32-bit 33 MHz PCI bus, menghentikan perpaduan, Microsoft Jumbo Frames, large send, deep packet buffer, dan flow control. Fitur-fitur ini membantu mempercepat transmisi data melalui network link, dengan kesalahan lebih kecil dan kehilangan pengiriman.

Kinerja Advanced System 
Offloading TCP/UDP/IP checksum dan TCP segmentation processing tasks ke network interface card (NIC) membantu desktop meningkatkan kinerjanya.

Instalasi dan Konfigurasi yang Mudah
3Com Connection Assistant menawarkan penyederhanaan NIC management, support, dan penyelesaian masalah yang termasuk di dalamnya intelligent Web support.

Manajemen Sentralisasi
Standar- manajemen compliant remote desktop– termasuk di dalamnya WfM, DMI, PXE, EFI, dan remote wake up – membantu menurunkan waktu administrasi jaringan dan total cost of ownership (TCO).

Kecocokan dan Dapat Diandalkan
3Com Gigabit NICs dengan secara penuh mengakomodasi standar global Ethernet dan didukung dengan jaminan seumur hidup dari  3Com.

3Com Gigabit Server NIC

Tenfold Throughput Boost
3Com Gigabit Server NICs meningkatkan kinerja jaringan sampai 1000 Mbps. Didisain untuk server dan backbone perusahaan-perusahaan besar, memberikan throughput yang baik, dapat diandalkan, dan kemampuan manajemen untuk menghemat waktu. 

Throughput yang Lebih Cepat
64-bit 133 MHz PCI-X bus mastering dan dapat digunakan pada Jumbo Frames untuk mengirimkan transmisi dengan lebih cepat dengan penggunaan CPU yang lebih rendah.

Kinerja Sistem yang Lebih Maju
Offloading TCP/UDP/IP checksum dan TCP segmentation processing tasks ke network interface card (NIC) membantu desktop meningkatkan kinerjanya.

eTesting Labs menunjukkan 3Com Gigabit Server NIC menyediakan kinerja yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi dalam segala test yang dilakukan dalam sistem operasi Windows 2000 Advanced Server, jika dibandingkan dengan Intel PRO/1000T Server Adapter.

Dengan Windows 2000 Advanced Server, index efisiensi kinerja 3Com® Gigabit Server NIC adalah sekitar 12% lebih baik dibandingkan dengan Intel PRO/1000T Server Adapter pada sebuah test di mana server mengrimkan data ke para klien. Saat server menerima data dari para klien, index efisiensi kinerja 3Com Gigabit Server NIC adalh sekitar 16% lebih baik daripada Intel® PRO/1000T Server Adapter untuk frame standar.

Instalasi dan konfigurasi yang mudah
3Com Connection Assistant memberikan anda kemudahan manajemen, support dan pemecahan masalah untuk NIC di mana termasuk di dalamnya intelligent Web support.

Sentralisasi Manajemen
Standar- manajemen compliant remote desktop– termasuk di dalamnya WfM, DMI, PXE, EFI, dan remote wake up – membantu menurunkan waktu administrasi jaringan dan total cost of ownership (TCO).

Kecocokan dan Dapat Diandalkan
3Com Gigabit NICs dengan secara penuh mengakomodasi standar global Ethernet dan didukung dengan jaminan seumur hidup dari  3Com.

3Com Gigabit Fiber-SX Server NIC

3Com Gigabit Fiber-SX Server NIC akan menyediakan solusi Gigabit Fiber PCI/PCI-X Server NIC yang kompetitif yang akan melengkapi portfolio 3Com Server NIC.  Kabel fiber lebih rentan terhadap gangguan elektro magnetik, packet snooping/sniffing, dan degradasi sinyal—membuatnya ideal untuk kabel yang lebih panjang, LAN dengan tingkat keamanan yang tinggi, dan lingkungan yang penuh dengan perlatan elektronik. Bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang, kabel fiber optik mendukung throughput yang tidak terbatas.

Tenfold Throughput Boost
Koneksi server Fast Ethernet mencapai 1000 Mbps. 3Com gigabit server network interface cards (NICs) dan switches memberikan ruang bagi penggunanya untuk berkembang di masa datang. 3Com gigabit server NICs juga memberikan biaya yang efektif, meningkatkan kinerja secara cepat dengan kabel kategori 5 UTP yang sudah ada.

Automated Link Failover
Link aggregation dan failover membolehkan anda untuk meng-instalt multiple NIC connections, meningkatakan kemampuan dan bandwith server.

Throughput Lebih Cepat
64-bit 133 MHz PCI-X bus mastering dan dapat digunakan pada Jumbo Frames untuk mengirimkan transmisi dengan lebih cepat dengan penggunaan CPU yang lebih rendah.

Fitur Server yang lebih maju 
3Com gigabit server NICs memiliki fitur inovatif yang didisain untk mengoptimalkan kinerja dan bandwith server. Dengan Link Aggregation pengguna dapat meng-install multiple NICs pada satu server untuk meningkatkan throughput, automatic link failover, dan kemampuan maksimal. Bidirectional load balancing membagi lalu lintas data melalui multiple NICs dan switch. Dapat digunakan pada multiple VLANs sehingga monitor administrator keamanan dan mengamankan jalur lalu lintas data— tanpa tergantung pada traffic-slowing router hops. Advanced PCI-bus mendukung diantaranya PCI Hot-Plug, di mana pengguna dapat meng-hot-swap NICs tanpa menggunakan server secara offline; PCI 2.2-compatible remote wake up over the bus; dan PCI-X untuk jalur data yang lebih lebar dan cepat.

Faktor biaya, Migrasi yang terjangkau
Gigabit server NICs untuk Category 5 cabling dapat digunakan pada variable-speed auto-negotiation, memberikan upgrade dari Ethernet ke Fast Ethernet dengan terjangkau tanpa mengganti infrastruktur jaringan yang sudah ada.

Sentralisasi Manajemen
Standar- manajemen compliant remote desktop– termasuk di dalamnya WfM, DMI, PXE, EFI, dan remote wake up – membantu menurunkan waktu administrasi jaringan dan total cost of ownership (TCO).

Kecocokan dan Dapat Diandalkan
3Com Gigabit NICs dengan secara penuh mengakomodasi standar global Ethernet dan didukung dengan jaminan seumur hidup dari  3Com.

###

3Com dan SuperStack adalah merk dagang terdaftar dari 3Com Corporation. Perrusahaan dan produk lainnya adalah  merk dagang dari para pemiliknya.

Ref. 661/10/3/Fact Sheet Gigabit Nov12 (Ind)