Bahan Kuliah :  EL-426
Disusun  oleh  :  Safril Rahmatullah  / 23298072

INTEGRATED  SERVICES  DIGITAL  NETWORK  ( ISDN )

Perkembangan yang paling penting dalam industri computer dan communication adalah evolusi dari Sistem ISDN (Integrated Services Digital Network).  ISDN  adalah suatu sistem telekomunikasi  yang mengintegrasikan layanan antara data, suara, dan gambar dalam suatu jaringan yang terpadu. Intergrasi dari sistem komunikasi ini memberikan keuntungan berupa penghematan dan fleksibilitas kepada para pemakainya, karena biaya pengadaan untuk sistem yang terintegrasi ini akan jauh lebih murah dari pada bila kita membeli sistem yang terpisah.

Standard untuk ISDN ini telah ditetapkan oleh CCITT (Recommendation  I.120 – 1988) yang isinya antara lain sbb. :

1.	 Principle of  ISDN :

1.1.	Support for voice and nonvoice application
1.2.	Support. For switched and nonswitched application
1.3.	Reliance on 64-kbps connection
1.4.	Intelligence in the network
1.5.	Layered protocol architecture
1.6.	Variety of configurations

2.	Evolution of ISDN :

2.1.	Evolution from telephone IDN
2.2.	Transition of one or more decade
2.3.	Use of existing network
2.4.	Interim user network arrangements
2.5.	Connection at other than  64kbps

The User Interface

Konsep dari ISDN ini dapat kita lihat pada gambar-1 .

Pelanggan/user dapat mengakses ISDN melalui  local interface menuju sebuah pipa digital dengan bit rate tertentu. Pipa dengan berbagai ukuran akan tersedia untuk memenuhi berbagai keperluan sistem. Sebagai contoh pelanggan perumahan hanya memerlukan kapasitas yang kecil untuk menangani terminal telepon dan videotex, sedangkan sebuah kantor /perusahaan akan memerlukan pipa dengan kapasitas yang lebih besar untuk keperluan hubungan  digital PBX dll.  Pada selang waktu tertentu dengan beberapa key berdasarkan permintaan dari pemakai,  pipa digital tersebut memiliki kapasitas yang tetap. Akan tetapi traffik yang terdapat dalam pipa tersebut dapat bervariasi. Pemakai dapat mengakses pelayanan circuit switched dan packet switched dengan sama baiknya.

Packet 
Switching
Network

                                       
 								Digital pipe			

Circuit
Switching
Network

Other
Services

Data
Bases

Other
Networks

          Telepon 

    Term. Data 
             
              PBX
           
            Alarm      

ISDN
Central
Office

Customer
  ISDN
Interface

            LAN 

Digital
Pipe

Objectives

Beberapa sasaran kunci dalam pengembangan ISDN  adalah sbb. :

•	Standardization
•	Transparency
•	Separation of competitive functions
•	Leased and switched services
•	Cost related tariffs
•	Smooth migration
•	Multiplexed support

Services

Sistem ISDN akan menyediakan berbagai jenis pelayanan, baik yang mendukung aplikasi voice dan data yang sudah ada maupun aplikasi-aplikasi baru yang sedang dalam perkembangan..  Jenis-jenis pelayanan ini dibagi dalam katagori-katagori voice, data digital text dan image. Beberapa dari pelayanan ini dapat disediakan dengan kapasitas transmisi 64 kbps atau kurang.  Beberapa pelayanan memerlukan kecepatan data yang lebih besar dan mungkin dapat disediakan dengan fasilitas high speed diluar sistem ISDN 
Digital circuit-
Switched backbone

seperti TV cable dsb.

 Tabel berikut ini  memperlihatkan  jenis-jenis pelayanan yang dapat didukung oleh ISDN sebagai berikut  :

Bandwidth        Telephony                   Data                    Text                   Image

Digital voice       Telephone         Packet-switched data     Telex 
 ( 64 kbps)                                    Circuit-switched data     Teletex 
                      	    Lease circuit     Leased circuits               Leased cir- 
	 		                 Telemetry			 cuits 	         Facsimile
     Videotext
  		     Funds transfer				  	
   Information-	     Information-	        Information-     Information-        
		    retrieval	       retrieval	                      retrieval             retrieval
    ( by voice 	     Mailbox		        Mailbox	         Surveillance
 		     analysis &	     E-mail		        E-mail				
		     synthesis ) 	     Alarms

 Wide band        Music	     High–speed computer		         TV Conference	        ( > 64 kbps)			       communication		                     Teletext
									         Videophone
									         Cable TV	

Arsitektur

Blok diagram dari  ISDN dapat kita lihat pada gambar-2 berikut ini :

Packet – Switched
        backbone

ISDN
Central
Office

Common
Physical
Interface

Subscriber loop –
ISDN Channel Structure

Basic     =  64 kbps + 64 kbps + 16 kbps 
Primary =  multiplex  64 kbps channel

Network – based
Processing
Service

IDN

ISDN menyediakan jaringan/hubungan  fisik yang baru kepada user, yaitu  digital sub- scriber loop (link dari end user ke sentral), dan memodifikasi semua peralatan sentral . Perangkat  common physical interface  digunakan untuk hubungan DTE-DCE, telepon, terminal komputer dan lain-lain.

Struktur Transmisi 

“Digital pipe“  antara  Central dan user ISDN dapat digunakan untuk membawa sejumlah kanal komunikasi . Kapasitas (jumlah) kanal yang dapat dibawa bervariasi antara satu user dengan user lainnya.  Struktur transmisi dari semua akses link dapat dibentuk dari beberapa tipe kanal, yaitu  :
•	Kanal  B  :  64  kbps
•	Kanal  D  :  16  atau  64  kbps
•	Kanal  H  :  384,  1536  dan  1920  kbps

Kanal B adalah  kanal dasar, dapat digunakan untuk membawa data digital, PCM-encoded digital voice, atau campuran trfaik berkecepatan rendah dll. Tiga jenis koneksi dapat dilakukan pada kanal ini, yaitu :
-	Circuit-switched
Koneksi ini ekivalen dengan pelayanan switched digital yang tersedia saat ini.
-	Packet-switched
Pemakai terhubung ke packet switching node dan data dipertukarkan dengan user lainnya menggunakan X.25 . 
-	Semipermanent 
Sistem koneksi ini ekivalen dengan leased line.

Kanal D  menyediakan dua fungsi, pertama untuk signalling & controlling, dan kedua dapat dipakai untuk packet-switching atau low-speed data  telemetry  pada saat  tidak ada informasi signalling yang sedang ditunggu.  Sedangkan kanal H disediakan untuk pemakai dengan bit rate yang tinggi.
Service yang dapat diberikan oleh  kanal B dan D dapat dilihat pada tabel berikut :

   B  Channel  (64 kbps)			D  Channel  (16 kbps)

   Digital Voice				Signalling
	64 kbps  PCM					Basic
	Low bit rate (32 kbps)				Enhanced
   High-speed data				Low-speed data
	Circuit switched				Videotext
	Packet-switched				Teletext
   Other						Terminal
	Facsimile				Telemetry
	Slow-scan video				Emergency services
							Energy management	

ISDN menawarkan dua jenis pelayanan, yaitu :
•	Basic Rate Inteface  (BRI)
Terdiri atas dua kanal B  64 kbps  dan  satu kanal D 16 kbps (2B+D) dengan total bit rate  192 kbps  (termasuk bit-bit untuk framing dan synchronization).  
•	Primary Rate Interface (PRI)
Ada dua jenis  PRI :
1.	Terdiri atas  23 kanal B  64 kbps  dan  satu kanal D  64 kbps  dengan total bit rate 1,544 Mbps (digunakan di Amerika Utara dan Jepang)
2.	Terdiri atas  30 kanal B  64 kbps  dan  satu kanal D  64 kbps  dengan total bit rate 2,048 Mbps (digunakan di Eropa, Australia dll).

Primary Rate interface juga digunakan untuk mendukung  kanal H.  Beberapa struktur yang dikenal adalah :

-	Primary Rate Interface  H0 channel structures
Terdiri atas 3 kanal H0 384 kbps  + 1 kanal D 64 kbps  atau  4 kanal H0  untuk mem- bentuk  interface 1,544 Mbps,  atau  5 kanal H0  +  satu kanal D untuk membentuk  interface 2,048 Mbps.
-	Primary Rate Interface  H1 channel structures
Terdiri atas  satu kanal  H11  1536 kbps  atau  1 kanal H12 1920 kbps + 1 kanal D.
-	Primary Rate interface   structure for mixture of B and H0 channels
Terdiri dari satu atau nol kanal D dan beberapa kemungkinan kombinasi dari kanal B dan kanal H0 (misal : 3H0 + 5B + D  atau  3H0 + 6 B).

Gambar-3 berikut memperlihatkan struktur frame dari  Basic Rate Access. Setiap frame terdiri atas 48 bit termasuk  16 bit dari setiap kanal B dan 4 bit dari kanal D

   F   L             B1              L  D  L  Fa L             B2             L   D    L             B1                      ………

a )  Struktur frame  untuk sinyal  dari terminal ke network 

   F   L             B1              E  D  A  Fa N             B2            F   D    S             B1                      ………

b )  Struktur frame  untuk sinyal  dari network ke terminal  

Komponen  ISDN 

Komponen ISDN terdiri atas :

-	Terminal Equipment (TE)
-	Terminal Adapter (TA)
-	Network Termination (NT)
-	Line Terminating Equipment (LTE)  
-	Exchange Termination  Equipment.

NT1

ISDN
Switch

Switched
Network

Perhatikan gambar -3 berikut :

Packet
Network

NT2

      TE1
                                       S                      T                 U   

TA

NT2

ISDN
Switch

NT1

      TE2
                                                                          
	          R                  S	          T               U

NT12

Private-
Line
Network

                             
                
			   S			   U

Ada dua jenis Terminal ISDN , yaitu  :
-	Terminal Equipment type 1 (TE1)
Berupa terminal yang sesuai dengan standard ISDN interface, antara lain  telepon  digital, integrated voice /data terminal  dan  perangkat facsimile digital.
TE1 terhubung ke jaringan ISDN melalui link digital berupa kabel twisted-pair.
-	Terminal Equipment type 2 (TE2)
Berupa terminal non-ISDN, antara lain telepon standard, host komputer dengan interface X.25, terminal dengan interface EIA-232-D..
TE2 terhubung ke jaringan ISDN melalui terminal adapter (TA)

Ada tiga  jenis  Network Termination devices, yaitu
 Network Termination type-1  (NT1)
Mencakup fungsi-fungsi yang berhubungan dengan  terminasi  pisik dan elektrik (berkaitan dengan fungsi layer 1 dari model OSI).
-	Network Termination type-2  (NT2)
Perangkat intelligent yang dapat melakukan fungsi-fungsi switching dan concen- tration, termasuk fungsi-fungsi yang sesuai dengan layer 3  dari model OSI.
-	Network Termination type kombinasi (NT12)
Satu perangkat  yang berisi kombinasi fungsi-fungsi pada NT1  dan  NT2.
	
ISDN menspesifikasikan sejumlah point reference yang mendefinisikan logical interface antara kelompok-kelompok fungsional, seperti TA dan  NT.   Point-point reference tersebut adalah sebagai berikut :
-	R  :  Point reference antara  perangkat non-ISDN  dan  TA
-	S  :  Point reference antara  terminal pemakai  dengan  NT2
-	T  :  Point reference antara  perangkat  NT2 dengan  NT1
-	U  :  Point reference antara  perangkat  NT1 dengan  LTE  

----------  ooo  OOO ooo  ----------