Paper IV
Sistem Perkabelan di Era Informasi

“Dalam suatu jaringan komunikasi, hal yang tidak dapat dilupakan adalah sistem perkabelan yang digunakannya. Ini berkaitan erat dengan efisiensi, efektifitas, keamanan, dan kenyamanan.”

Gedung-gedung besar dan bertingkat pada saat ini mempunyai instalasi tambahan pada sistem perkabelan yang memberikan pelayanan telekomunikasi. Sistem tersebut juga menjadi infrastruktur untuk keseluruhan jaringan komunikasi perusahaan termasuk komunikasi data. Pada waktu dulu, wiring (perkawatan) bangunan adalah kebutuhan dasar, dan pada saat ini merupakan kebutuhan penting dan mahal sebagai sistem dengan teknologi tinggi yang mentransmisikan sinyal pada kawat. Ia menjadi komponen integral dari sejumlah jaringan informasi yang menjadi bagiannya.
Pada intinya, sistem perkabelan dapat memenuhi keinginan para pelaku bisnis akan permintaan kapasitas bandwidth dan kecepatan transmisi, lebih inteliigent (cerdas) dan fleksibel dibandingkan kelemahan-kelemahan wiring yang sudah ada sebelumnya.
Keperluan suatu perusahaan adalah multi-fungsional dengan telepon, komputer, mesin fax, peralatan keamanan, alarm kebakaran, pengontrol AC, dan alat pemanas ruangan, workstation CAD (Computer Aided Design), manufacturing equipment (alat-alat pabrik), dan sistem kontrol terpadu. Secara bersamaan, keperluan untuk pembagian informasi telah berkembang melebihi sistem tradisional data dan suara. Solusi sistem yang khusus sangat dibutuhkan. Sbeiha perusahaan besar di AS, yaitu AT&T, mencari jawaban untuk solusi ini. Akhirnya AT&T menemukan jawabannya, yaitu menawarkan SYSTIMAX Premises Distribution Systems (PDS), SYSTIMAX Intelligent Building System (IBS), dan SYSTIMAX Industrial System (IDS), yang dapat mendukung otomatisasi gedung (building automation) dan sistem perpabrikan (manufacturing system).
Dari disainnya, sistem perkabelan terstruktur didasarkan pada garis-garis besar rekayasa standar yang dapat diterapkan pada gedung atau kampus. Selain itu, sistem perkabelan terstruktur SYSTIMAX dirancang menggunakan pendekatan subsistem, yang dapat membuat perubahan pada satu bagian tanpa mempengaruhi bagian-bagian lain dari sistem. Sistem perkabelan terstruktur SYSTIMAX kemampuannya tidak dapat dilebihi oleh kebutuhan yang sering berubah pada jaringan komunikasi saat ini.

SYSTIMAX PDS
Kebutuhan bisnis tidak dapat disangkal keberadaannya bergantung pada layanan video, data, dan suara. Jaringan informasi saat ini dapat saja melayani sejumlah besar orang dan dapat terdiri dari berbagai antarjaringan, gateway, dan server, produk dari berbagai macam vendor. Integrasi secara perlahan-lahan dari berbagai jenis tipe komunikasi dibuat tidak hanya mudah, tetapi dengan SYSTIMAX PDS juga dapat menghasilkan fondasi sistem untuk sistem perkabelan terstruktur yang ditawarkan oleh AT&T. SYSTIMAX digunakan secara khusus untuk :
•	bisnis
seperti perbankan, tempat penyimpanan stock, hotel, dan tempat perbelanjaan;
•	perkantoran
seperti kantor-kantor pusat, markas-markas besar, firma, dan bisnis kecil-kecilan.
•	kampus
seperti universitas, kumpulan kampus, dan agen pemerintahan;
•	tranportasi
seperti perusahaan penerbangan, bandara udara, dan agen penyewaan mobil;
•	fasilitas kesehatan, dan lain-lain

SYSTIMAX PDS secara original dirancang menggunakan standar perkabelan UTP (Unshielded Twisted Pair) untuk mendukung sinyal kecepatan rendah pada data dan suara. Karena pemakaian LAN meningkat, AT&T menaikkan SYSTIMAX PDS dengan menambah 62,5/125 mikron kabel serta optik (fiber optic) dan rancangan khusus kabel UTP LAN. Kabel UTP SYSTIMAX LAN dapat menangani rata-rata data 16 Mbps secara rutin dan dengan peralatan elektronik baru dapat mendukung transmisi data 100 Mbps. SYSTIMAX PDS membuka arsitektur yang dapat melebihi teknologi, fleksibilitas, dan modularitas yang membuat sistem secara virtual terbukti di masa yang akan datang. Ia dapat berkembang dan mengubah keperluan yang telah dimiliki dengan kapasitas built in untuk tetap dipakai pada teknologi saat ini dan mendatang. Sebagai tambahan untuk kabel tembaga dan serat optik, komponen sistem termasuk concentrator dan adapter, cross-connect, splice, closure, surge protector, balun adapter, multiplexer, ditributing frame, dan outlet, semua dirancang oleh AT&T Bell Laboratories. Komponen rancangan AT&T Bell Laboratories dikombinasikan dan diuji coba secara bersama-sama sebagai sebuah sistem. Hasilnya terbukti bahwa tidak ada titik kelemahan di dalam sistem.
Pada malam hari pun, SYSTIMAX PDS dapat dijalankan dengan baik dan cukup fleksibel. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang selalu melakukan transaksi atau pemrosesan data setiap hari, tentunya perlu menjaga agar sistem dapat berjalan terus. Apalagi biasanya perusahaan meliburkan pegawainya pada hari Sabtu dan Minggu, tentu saja pada hari-hari tersebut, pekerjaan untuk sementara waktu selama 2 hari ditinggalkan pegawainya. Dengan memanfaatkan SYSTIMAX PDS, pekerjaan tersebut bisa diambil alih, dan kemudian pada hari Senin, para pegwai dapat melanjutkan pekerjaannya yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh SYSTIMAX PDS.

SYSTIMAX IBS
Sinyal ditransmisikan untuk unit-unti sensor yang terintegrasi di dalam sistem perkabelan terstruktur suatu gedung yang membuat gedung tersebut terjaga dari berbagai kondisi lingkungan yang terdapat di dalam tembok. Sebagai contoh, suatu peringatan akan diberikan untuk bagian pusat kontrol gedung jika alarm kebakaran aktif (bekerja), kemudian memanggil pemadam kebakaran, dan semua peringaran sistem yang kritis lainnya termasuk alat pemanas, ventilasi, dan AC, elevator, lampu darurat, pintu keamanan, dan overhead sprinkler system. Gedung tersebut ‘tahu’ apa yang harus dikerjakan, dan memberikan respon dalam satuan detik bukan menit. Selain itu juga, suatu gedung dilengkapi dengan peralatan teknologi tinggi untuk data dan suara. SYSTIMAX IBS dapat melakukan pembagian informasi di antara berbagai macam pemantauan gedung dan sistem kontrol yang menjadi kenyataan. Sistem komputerisasi canggih ini tidak perlu pengoperasian yang berdiri sendiri. SYSTIMAX IBS adalah suatu fundamental, sistem gedung operasional dengan pendekatan rekayasa terpadu yang membuatnya menjadi bagian dari keseluruhan disai dari infrastruktur gedung.

Solusi Sederhana
Sebagai teknologi yang telah berkembang dalam era informasi, instalasi dan koneksi menjadi masalah besar. Metode wiring tradisional pada dekade 1970-an dan 1980-an terlalu sulit dan mahal untuk diimplementasikan dan dipertahankan pada saat ini. Dengan berkembangnya multi-vendor dan lingkungan yang multi-fungisonal, metode perkebelan tradisional membentang menjadi eksklusif yang saling menguntungkan, mahal, dan tidak fleksibel. SYSTIMAX IBS, seperti juga SYSTIMAX PDS, didasarkan pada arsitektur terbuka dan dengan berhati-hati mengembangkan dan merancang untuk menjangkau semua subsistem yang membentuk suatu gedung yang ‘cerdas’. Jadi SYSTIMAX IBS dapat dilihat sebagai satu kekuatan di belakang berbagai jenis teknologi, sistem, dan device yang dapat ditemukan di dalam suatu gedung atau kampus.
Untuk menjadi kompetitif, ‘knowledge worker’ (Pekerja yang berpengetahuan) memerlukan lingkungan yang dapat memberikan yang terbaik pada intelligent building dengan sistem integrasi seperti misalnya komunikasi, data processing, energy management, lighting control, dan security. Sebagai contoh, bandar udara International Philadelphia memanfaatkan SYSTIMAX IBS untuk melayani para pelanggan dengan baik agar dapat merasakan lingkungan yang aman dan nyaman di bandara tersebut. Tujuan pemakaian SYSTIMAX ini tidak hanya melayani kebutuhan umum para pelanggan seperti reservasi, penempatan bagasi, mendapatkan informasi penerbangan, makanan dan tempat perbelanjaan, tetapi juga memberikan pelayanan lain seperti security, heating (pemanas ruangan), ventilasi, AC, elevator (tangga berjalan), dan telepon umum.

SYSTIMAX IDS
Pada saat ini, umumnya metode perkabelan industrial didasarkan pada arsitektur titik ke titik, jarang sekali dimiliki kapasitas dan fleksibilitas untuk mencapai keperluan transportasi data pada dekade 1990-an. Agar dapat bersaing dalam perluasan global marketplace, kemampuan untuk mengendalikan dan memindahkan informasi menjadi semakin kritis untuk mencapai keberhasilan dalam manufacturing, perakitan, perawatan, dan fasilitas pendukung. Pada kenyataannya, penerapan jaringan industrial dapat menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan yang membedakan dari yang lain.
Sistem jaringan industrial advanced menggunakan prosedur manufacturing yang sudah terbukti, otomatisasi secara fisik, shop floor application software, komunikasi dan produk manajemen data, dan layanan untuk hubungan dengan orang-orang (manusia), mesin, dan proses terpadu. Sekali diimplementasikan, kapabilitas ini dapat menambah kualitas dan manajemen dari perancangan, manufacture, dan distribusi produk-produk. Berdasarkan pengalaman sukses AT&T sendiri pada tahun 1980-an terbukti sistem menufacturing melalui ujicoba yang dilakukan di pabrik AT&T. Dengan demikian SYSTIMAX IDS dapat dibuktikan sebagai solusi jaringan pabrik untuk mencapai sukses.
Pendekatan yang dilakukan SYSTIMAX IDS menggunakan arsitektur jaringan 2 layer untuk memberikan konektivitas pada sejumlah sistem pabrik melalui infrastruktur fasilitas umum. Jaringan SYSTIMAX IDS terdiri dari backbone fiber optic untuk lokal konektivitas. Berbagai jenis peralatan dapat dihubungkan dengan SYSTIMAX IDS di antaranya alat pengendali proses langsung, cell control workstation, stasiun disain rekayasa, dan terminal komputer yang digunakan untuk membantu administratif.
Suatu jaringan industrial mempunyai permintaan yang berbeda dari tipe lingkungan bisnis. Sisi lain dari jaringan industrial memperluas jenis permintaan transfer data dan protokol-protokol, sehingga terdapat atribut khusus secara fisik ditemukan dalam fasilitas industrial. Sebagai contoh, gulungan baja panjangnya dapat bermil-mil. Biar bagaimanapun permasalahan perkabelan berbeda dari masalah lingkungan pada umumnya. Sebuah fasilitas industrial dapat memiliki 10-50 atau lebih subjaringan untuk toko dan cell control. Routing (penelusuran) dan aksesibilitas jaringan menjadi faktor kritis untuk industrial campus. Oleh sebab itu SYSTIMAX IDS dirancang untuk siap diadaptasi pada perubahan jaringan skala besar.
Produksi, laboratorium, dan aplikasi proses, juga termasuk monitoring dan pengendalian peralatan yang jika terjadi putus hubungan, paling tidak dapat menyebabkan output yang jelek, dan pada kasus yang lebih buruk lagi dapat menyebabkan masalah lingkungan dan kerusakan fisik. Untuk alasan ini, kehandalan adalah perhatian yang kritis dalam fasilitas tersebut. SYSTIMAX IDS memberikan kehandalan lengkap dalam dua cara. Pertama, kabel serat optik dapat menambah kehandalan dengan melindungi sinyal dari interferensi gelombang elektromagnetik dan frekuensi radio. Kedua, pada saat kabel serat optik tidak mengandung aliran listrik, tanaman akan terlindungi dari induksi listrik. Cara lain yang dapat menambah kehandalan SYSTIMAX IDS adalah dengan menggunakan backbone dengan topologi ring dibandingkan topologi star.

Semua tulisan bersumber dari : 
1. 	Stalling, William; Data and Computer Communications, 4th ed, Prentice Hall, Singapore, 1994.
2. 	Komunikasi Data, Majalah Mikrodata, Volume 4 seri 10.