Rancangan disain WLAN-MAN dengan 2 frekuensi F1 (ch 1) dan F2 (ch 6)
dan antenna sectoral 60 derajat, low power WLAN (jangkauan maks 3 km)

Sect02-F1

Sect06-F1

Sect14-F1

Sect01-F2

Sect13-F2

Sect15-F2

Sect34-F1

Sect16-F1

Sect12-F1

	

Sect35-F2

Sect33-F2

Sect11-F2

Sect36-F1

Sect32-F1 1

Sect24-F2

Sect53-F1

Sect55-F1

Sect54-F2

Sect45-F1

Sect46-F2

Sect41-F1

Sect42-F2

Sect43-F1

Sect44-F2

Sect31-F2

Sect26-F2

Sect25-F1 1

Sect23-F1

Sect22-F2

Sect21–F1
 1

	

Red link: Backbone inter BTS (F3) P2P, not all required

Penjelasan

Contoh lain rancangan disain MAN dengan low power WLAN (13 dBmW atau 20 mW power output). Tidak ada power amp maupun booster. Exit traffic gateway (ISP) dapat dimana saja, tinggal routingnya disesuaikan.

Tiap BTS dengan 6 sectoral AP masing-masing @ 60 derajat coverage 
Cell radius dibatasi 2 atau 3 km. EIRP tiap AP maksimum 30 dBmW
Antenna di client site antara 15 – 24 dB (tergantung jarak). EIRP tiap client dibatasi – cuma cukup untuk mencapai BTS terdekatnya saja.

Gambarnya kacau, nggak simetris karena dikerjakan secara manual.
Kalau pakai yang sudah otomatis (cell design software), pasti terlihat lebih cakep.

Sumaryo