Detail Teknik Instalasi WLAN di PC Windows

Onno W. Purbo

Pada hari-hari ini, penggunaan WLAN pada frekuensi 2.4GHz semakin merajalela sebagai alternatif pengganti saluran telkom untuk akses Internet. Mengapa? Dengan peralatan yang semakin murah, card WLAN dapat diperoleh dengan harga kurang dari Rp. 2 juta, pada saat sedang obral bahkan dapat diperoleh kurang dari Rp. 1 juta. Dengan harga yang hampir sama dengan modem external yang membutuhkan saluran telepon dari Telkom, peralatan WLAN bebas pulsa telkom & beroperasi pada kecepatan minimum 1Mbps (biasanya sekitar 5.5 s/d 11Mbps); jelas sangat jauh di atas saluran milik Telkom.

Untuk hubungan 24 jam ke Internet, beberapa teman WARNET yang menggunakan peralatan WLAN cukup membayar Rp. 2-4 juta / bulan. Untuk keperluan rumah / pribadi dengan hubungan 24 jam ke Internet, beberapa provider rela menyewakan bandwidth Rp. 330.000 / bulan. Amat sangat murah untuk menggunaan rumahan apalagi dengan operasional 24 jam yang tidak mungkin diperoleh jika kita menggunakan Telkom.

Tulisan ini menjelaskan secara bertahap langkah instalasi WLAN di PC Windows. WLAN yang digunakan adalah Samsung MagicLAN SWL-2000P.

•	Lepaskan card WLAN dari PC anda.
•	Boot PC anda sehingga selesai & masuk ke Windows.
•	Masukan CD dari MagicLAN SWL 2000P. CD secara autorun akan menjalankan software driver MagicLAN. Tampilan awal akan tampak seperti pada gambar.

•	Tekan I accept untuk menerima License Agreement yang di tawarkan.
•	Selanjutnya kita dapat memilih untuk menginstall software driver yang dibutuhkan.

Setelah software driver ter install, langkah selanjutnya adalah:

•	Matikan PC.
•	Masukan / install card MagicLAN SWL 2000-P ke slot PCI yang masih kosong.
•	Sambungkan antenna ke konektor antenna yang tersedia di belakang card. Usahakan untuk tidak menyalakan PC tanpa antenna terhubung ke card MagicLAN, karena umumnya karakteristik pemancar yang di operasikan tanpa beban antenna akan jebol. Termasuk card MagicLAN.
•	Biasanya PC akan mendeteksi dengan baik keberadaan card MagicLAN & akan beroperasi di PC Windows.

Terus terang, bagian yang paling membutuhkan nyali & usaha yang besar hanyalah pada saat memasukan card ke PC karena kita harus membuka casing PC. Langkah selanjutnya adalah proses cek & recek di PC yang kita gunakan. Antara lain proses yang dapat dilakukan adalah:

•	Penggunaan PC Card Status Utility.
•	Penggunaan Start  Settings  Control Panel  System Properties.
•	Penggunaan utiliti konfigurasi MagicLAN SWL 2000P.
•	Setting Network Card, melalui Start  Settings  Control Panel  Network.

Pada icon-icon sebelah kanan bawah desktop akan terlihat icon untuk PC Card (PCMCIA) Properties. Cukup kita klik icon tersebut, kita akan dengan mudah melihat apakah card MagicLAN SWL 2000P telah tersambung PC.

Jika telah dikenali oleh PC, akan tampak pada soket 1 terdapat sebuah Wireless LAN Card tersambung. Dalam hal ini yang tersambung adalah SAMSUNG 11Mbps Wireless LAN PCI Card.

Selanjutnya kita perlu melihat apakah driver card MagicLAN SWL 2000P tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Cara yang digunakan relatif sederhana, kita menggunakan fasilitas system properties, yang dapat diakses melalui Start  Settings  Control Panel  System  Device Manager.

Pada bagian Network Adapter di System Properties  Device Manager akan terlihat peralatan komunikasi apa saja yang tersambung ke PC kita, salah satunya adalah SAMSUNG 11Mbps Wireless LAN PCI Card.

Letakan kursor pada SAMSUNG & klik properties untuk melihat kondisi driver yang kita gunakan. Jika driver ternyata berjalan dengan baik maka  pada bagian Device status akan dijelaskan bahwa  “This Device is working properly”. Jika tidak, maka kita perlu menginstall ulang driver MagicLAN SWL 2000P.

Selanjutnya kita perlu menset frekuensi & beberapa parameter yang berkaitan dengan operasional card di udara pada frekuensi 2.4GHz. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah menggunakan utiliti konfigurasi card MagicLAN SWL 2000P.

Jika kita perhatikan sebelah kanan bawah PC akan ada Icon milik MagicLAN SWL 2000P. Jika kita klik maka kita bisa masuk ke utiliti konfigurasi card tsb. Tampak pada gambar adalah utiliti konfigurasi card MagicLAN SWL 2000P.

Terlihat kondisi link, kualitas link, level sinyal & level noise maupun beberapa parameter operasional dari card WLAN yang kita gunakan.

Parameter card WLAN dapat dengan mudah di ubah dengan menekan tombol Change Configuration. Dalam dialog Configuration Change, kita dapat mengubah beberapa parameter seperti:

•	Mode operasi – apakah sebagai infrastruktur atau ad-hoc. Pada operasional di Metropolitan Area Network (MAN) / Wide Area Network (WAN), mode infrastruktur adalah yang biasanya digunakan. Mode ad-hoc hanya digunakan di ruangan untuk kebutuhan Local Area Network (LAN).
•	SSID – adalah identitas jaringan yang kita gunakan. Hal ini perlu di koordinasikan dengan sentral / akses point yang kita gunakan.
•	TxRate – adalah kecepatan pemancar kita. Untuk keperluan MAN / WAN & Internet, biasanya akan lebih reliable untuk komunikasi jarak jauh jika menggunakan kecepatan rendah. Kecepatan yang paling rendah yang dapat digunakan pada card WLAN IEEE 802.11b (seperti MagicLAN SWL 2000P) adalah 1Mbps, maksimum kecepatan yang ada adalah 11Mbps. Beberapa card versi baru dapat beroperasi pada kecepatan 54Mbps.
•	WEP – Wireless Equivalent Privacy adalah mekanisme enkripsi pada jaringan wireless. Jika kita tidak ingin ada pengintip yang mengintip data yang kita kirim.
•	Channel – mengatur frekuensi yang digunakan.
•	Threshold – mengatur seberapa besar sinyal yang ingin dimonitor, apakah sinyal-sinyal yang kecilpun perlu di monitor?
•	PS Mode – adalah power save mode. Sangat berguna jika kita menggunakan notebook & card WLAN PCMCIA, PS Mode akan membantu dalam menghemat batere.

Selesai sudah proses instalasi & setup card WLAN MagicLAN SWL 2000P. Langkah selanjutnya kita dapat menset TCP/IP & aplikasi yang ada dengan melihat card WLAN tersebut seperti ethernet card (LAN card) biasa.

Melalui Start  Settings  Control Panel  Network kita dapat menset IP address gateway & routing yang digunakan ke ISP dll.

Selanjutnya jika kita menginginkan untuk menshare akses Internet ke LAN & RT-RW net yang terkait ke komputer kita. Beberapa software seperti Mdaemon (untuk e-mail), maupun Wingate / Winroute untuk Web, IRC dll dapat digunakan. Detail instalasi & setup berbagai software tambahan ini dapat diperoleh dengan mudah di buku “Teknologi Warung Internet”.