Amateur Packet Radio Network
 
oleh : 
Muhammad Nasar (nasar@yd3fua.ampr.org)
http://ampr.umm.ac.id

Network Study Group
Universitas Muhammadiyah Malang

Pengantar
Dalam dunia Internet sering kita mendengar istilah atau pembicaraan tentang Packet Radio, Jaringan Amatir, AMPR, dan sebagainya. Sudah pernahkah Anda mengenal bagaimana dunia Radio Amatir bergabung ke Internet? Apa sebenarnya AMPR itu?. Tulisan ini membicarakan persoalan-persoalan tersebut. Pembahasan awal  dilakukan secara umum. Dimulai dari pertanyaan-pertanyaan dasar seputar AMPR. 
Selanjutnya pembahasan dilakukan dari sisi teknisnya, berdasarkan pengalaman penulis selama menjalankan Gateway AMPR di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Bagaimana teknologinya, bagaimana cara bergabung, mekanisme routing, hingga petunjuk-petunjuk atau rujukan pembuatannya.   
Isi tulisan ini juga diambil dari beberapa sumber yang telah disesuaikan dan lebih mengacu pada hal-hal yang sering ditanyakan (Frequently Asked Questions) oleh penggemar dan peminat AMPR terutama di daerah Malang. Baik yang disampaikan langsung ke penulis maupun pembicaraan pada beberapa mailing-list, misalnya kesini@thelist.ywcn.or.id (milis Kelompok Study Network Indonesia di Malang), ybnet-l@itb.ac.id. (milis Radio Amatir Indonesia di ITB - Bandung), dan packet-l@itb.ac.id (milis Radio Packet di ITB- Bandung).
Dengan tulisan sederhana ini penulis berharap apa yang disebut AMPR menjadi tidak asing lagi di masyarakat. Dan pembangunan Gateway AMPR menjadi berkembang di seluruh Indonesia mengingat teknologinya sudah cukup bisa dijangkau lapisan masyarakat manapun dengan biaya yang relatif sangat murah. Pengembangan bisa dipelopori oleh ISP-ISP yang tersebar di seluruh Indonesia.
©Distribusi 
Tulisan ini secara seutuhnya dapat disebarkan seluas-luasnya untuk keperluan pendidikan dan non-komersial. Acknowledge perlu diberikan kepada penulis: Muhammad Nasar, Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Terimaksih. --Malang, Nov, 15 1999.
Apa itu Amatir Radio?
Adalah sekelompok hobbies yang menggunakan radio hasil karya experiment-nya sendiri (bukan hasil "beli jadi" atau karya orang lain) untuk berkomunikasi. Kelompok ini ada di hampir setiap tempat, setiap kota dan setiap negara di seluruh dunia. Di Amerika organisasi para hobbies ini dikenal dengan ARRL (Amateur Radio Relay League), di Indonesia adalah ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia). Dalam perkembangannya, kelompok ini ada yang tetap menggunakan komunikasi suara konvensional (voice), tapi beberapa experimental modern yang tidak mau ketinggalan telah mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi digital dengan packet radionya. 

Packet Radio adalah AMPR ?
Bukan. Packet Radio adalah teknologinya, yaitu komunikasi data yang menggunakan media gelombang radio dengan band HF, VHF, dan UHF. Sedangkan AMPR (Amateur Packet Radio) adalah komunitasnya, yaitu sekelompok hobbies yang ber-experiment dengan teknologi jaringan komputer yang medianya menggunakan gelombang radio (bukan kabel). Karena menggunakan frekuensi radio, AMPR biasanya diproseduri  dengan perijinan penggunaan frekuensi radio dari badan organisasi yang berwenang di negara ia tinggal. 
Tidak setiap anggota badan organisasi di atas adalah AMPR, namun kenyataannya tidak semua AMPR adalah anggota badan organisasi tersebut. Di Indonesia, batasan-batasan seperti ini masih dipengaruhi birokrasi-birokrasi yang ada.

Apa itu AMPRNet (Network 44/8)
AMPRNet adalah suatu komunitas Amatir Packet Radio (amateur network community) seluruh dunia yang saling terhubung melalui internet menggunakan TCP/IP (IPv4). Mereka berkomunikasi menggunakan IP Address khusus dengan formasi : 44.xxx.yyy.zzz. IP ini telah dialokasikan oleh AARNet Institution untuk IP Amatir. 44 adalah nomor network, subnet xxx adalah subnet  yang diberikan  untuk alokasi per negara, subnet yyy diberikan untuk alokasi kota dalam negara tersebut. Dan subnet zzz adalah address host yang dialokasikan dalam kota tersebut melalui suatu gateway. Tidak menutup kemungkinan dalam satu kota mempunyai lebih dari satu subnet-mask. 
Sebagai contoh untuk Indonesia, subnet xxx (negara) yang dialokasikan adalah 44.132/16. yang dikoordinir oleh Bapak Onno W. Purbo; YC1DAV (berdomisili di Bandung). Sedangkan subnet ‘yyy’ (kota), misalnya untuk daerah Malang adalah 44.132.136/24 dan 44.132.137/24. Untuk kawasan Bandung 44.132.80/24, Jakarta Pusat : 44.132.32/24,  Jakarta Utara : 44.132.24/24, dan seterusnya. Untuk dalam kota umumnya radio yang digunakan adalah band VHF/UHF, namun ada pula alokasi tingkat nasional (bukan kota) yang menggunakan band HF, gatewaynya berada di Bandung menggunakan IP 44.132.16/24. Alokasi IP 44.132/16 untuk Indonesia bisa Anda lihat di http://xxx.itb.ac.id/~yc1dav/ip/44-132.htm. Alokasi IP area Malang bisa di akses melalui http://yd3fua.ampr.org/ip-malang.htm
44	Nomor network untuk AMPR seluruh dunia	
132	Subnet untuk negara Indonesia	
136	Subnet untuk kota Malang	
0-255	IP Address untuk subnet gateway Malang	
Tabel : hierarki signifiasi IP 44
Sejarah AMPRNet yang Membawa Kegembiraan
Sebelum teknologi internet (TCP/IP) populer, para amatir radio menghubungkan komputernya dengan system relay antar stasiun, aksesnya terbatas sekali karena menggunakan sistem estafet melalui beberapa stasiun relay. Tentu cukup memerlukan kesabaran dan sekarang sudah dikatakan ‘ketinggalan’. Dengan tunnelnya AMPR ke Internet membuat AMPR mendapat wilayah  akses seluas Internet pula. Pengiriman email yang jauh lebih cepat, dapat mengikuti mailing-list, transfer file, chatting, dan aplikasi internet lain pada umumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tentunya dengan memasang apa yang dinamakan gateway radio, karena gateway inilah yang menghubungkan mereka dengan Internet.

Apa AMPR.ORG dan di mana Name Server-nya?
AMPR.ORG adalah Domain Name Service di Internet untuk jaringan amatir digital yang tersedia secara gratis. Host yang diregistrasikan berupa nama panggilan (CallSign) yang telah diberikan oleh Organisasi Radio Amatir tiap negara. Bisa juga nama perkumpulan yang mewakilinya. Domain AMPR.ORG tidak diperkenankan digunakan untuk keperluan bisnis, atau kepentingan-kepentingan kelompok komersil lainnya. 
Contoh penamaan hostname yang disatukan dengan domain name, misalnya : yd3fua.ampr.org. Penulisan seperti ini disebut Fully Qualified Domain Name (FQDN) dan cara pembacaannya bisa mengikuti hierarki sebagai berikut:
yd3fua	Hostname yang dimiliki oleh mesin YD3FUA	
ampr	sub domain untuk Amateur Packet Radio (AMPR)	
org	top level domain untuk golongan organisasi.	
Tabel : hierarki pembacaan FQDN pada AMPR

Jika pada mesin tersebut memiliki banyak pemakai (users), kita dapat menambahkan login name pemakai di depan FQDN tersebut. Dengan dipisahkan oleh karakter  “@”,  kombinasi ini biasa disebut sebagai email address. Contohnya adalah, jika ada pemakai dengan login name “acay” di mesin “yd3fua”, maka alamat email pemakai tersebut adalah acay@yd3fua.ampr.org. 
Selama ini Domain Name Server (DNS) yang menyediakan layanan registrasi domain AMPR.ORG berada di UCSD Amerika dengan alamat http://hamradio.ucsd.edu. Pendaftaran secara gratis bisa dilakukan melalui email ke alamat : ampraddr@ucsd.edu. Tata cara pendaftaran dibahas di bagian akhir paper ini.

Bergabung ke AMPRNet
•	Gateway 
Bila Anda punya stasiun packet radio dan mau bergabung dengan AMPRNet di Internet, Anda membutuhkan Gateway. Atau apabila Anda  mempunya LAN yang belum terkoneksi ke Internet, maka gateway ini sangat menolong Anda. 
Gateway dimaksud adalah suatu router  TCP/IP yang disetup sebagai mesin tunnel  yang membuat komunitas Packet Radio bisa tembus ke Internet dan memungkinkan menjalankan aplikasi yang berorientasi koneksi sekalipun, seperti ping dan smtp (bukan relay). Untuk desain seperti ini maka secara teknis gateway perlu :
o	Memiliki paling tidak dua port interface (to Internet and to Packet Community),
o	Memiliki IP Address yang dikenali di Internet, 
o	Menjalankan IPIP encapsulation (tunneling).
Yang berarti secara fisik gateway diletakkan pada suatu LAN yang terkoneksi langsung di backbone internet, biasanya lewat interface ethernet (IP Address 167.205.xxx.xxx untuk network AI3-ITB). Dan dalam hal ini komunitas AMPR menggunakan IP 44/8 yang resmi digunakan oleh kalangan Amatir Radio di seluruh dunia. Dengan menggunakan IP 44 ini gateway akan bisa menjalankan IP encap  yang diporting ke hostmaster ampr.org di UCSD.edu. 

Gambar 1. Gateway sebagai Penghubung AMPRNet ke Internet 

Dari gambar di atas terlihat Gateway mempunya dua sisi network yang berbeda. Sisi Network Radio interfacenya adalah modem_radio—radio_tranceiver---antena. Sisi internet interfacenya ethernet card—kabel. Untuk bisa menjalankan IP Encap Gateway diperlukan satu interface lagi sebagai interface internal antara Radio Interface dengan Internet Interface. Interface internal ini dinamakan tunl0 (devais tunneling).
Secara logic (tidak terlihat secara fisik) IP 44 yang menuju Internet akan dibungkus (encapsulated) oleh IP 167 gateway, dan sebaliknya, IP dari Internet yang menuju IP 44 ini akan dibuka (decapsulated) oleh gateway untuk diteruskan ke host packet radio tujuan.  
Protokol yang digunakan untuk Network Radio adalah AX.25 di mana TCP/IP dapat berjalan di atasnya.  Konfigurasi minimal untuk sebuah gateway amateur radio terdiri dari sebuah Terminal Node Controller (modem radio), sebuah  tranceiver dan sebuah  antena radio yang dapat digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal dari stasion radio lainnya. Pada sisi internetnya, dipasang sebuah Ethernet Card yang terhubung ke gateway Internet lagi. 

•	Keuntungan Menggunakan Gateway AMPR
Selain kita mempunyai email address dalam bentuk operator@callsign_ham.ampr.org yang bisa digunakan di Internet, konon bagi para amatir radio sejati, mereka cukup bangga menggunakan email address tersebut dan sangat menyenangkan bisa kontak rekan se-hobby dibelahan negara yang jauh yang belum tentu bisa dicapai dengan komunikasi voice biasa. Dengan AMPRNet Internet-Gateway komunitas AMPR akan dibantu oleh media internet untuk mempercepat proses transfer data. Sistem transfer data sudah tidak menggunakan relay antar stasiun lagi melainkan sudah memakai routing pada  teknologi TCP/IP seperti layaknya komputer yang terhubung langsung ke Internet. Gateway AMPRNet standart memakai IP tunneling dimana host radio packet dapat langsung dikenali di internet, artinya; operator bisa mengadakan komunikasi yang bersifat connection oriented sekalipun, mail bisa langsung dikirim tanpa harus melakukan queue di gateway. Bila saja perangkat keras dikembangkan dengan performance yang lebih baik, misalnya mengganti modem dengan kecepatan yang tinggi maka aplikasi standar internet seperti http dan lainnya bisa berjalan melalui media radio ini. Sekarang banyak yang mengembangkan Soundcard sebagai modem radio berkecepatan hingga 9600 bps. Anda bisa bayangkan, hanya dengan sebuah HT VHF umpamanya, dilengkapi sebuah soundcard, komputer Anda sudah bisa terhubung ke internet 24 jam setiap hari tanpa harus memikirkan biaya pulsa seperti halnya dial-up menggunakan telpon ! 

•	Propagasi AMPR untuk Indonesia
Saat ini gateway lebih banyak berkembang di Indonesia Barat dan terpusat di pulau Jawa. Untuk Indonesia Tengah dan Timur sejauh ini belum ada perkembangan. Adalah tugas kita untuk mengembangkannya. Namun ada satu gateway Nasional yang dapat meng-cover hampir seluruh Indonesia, gateway ini berada di ITB Bandung yang dipancarkan melalui jalur HF mode SSB. Satu gateway tentu sangat tidak cukup bila seluruh komunitas Amatir Radio di tanah air ini menggunakannya. Maka dari itu perlu mengembangan selanjutnya. 
Berikut adalah daftar gateway AMPRNet di Indonesia:
Area	Main Gateway	IP Address	CallSign	Pengguna	
Nasional	•	HF : 7.030 MHz
•	OS : Linux-Slackware
•	Speed : 300bps	44.132.16.1/24	YB1ZX-1	itb.yc1dav.ampr.org (Onno, Koordinator)
yb1hr.ampr.org (Ahmad) 
yb0in.ampr.org (Robby Ismail) 
yb2sv.ampr.org (Yos Sudarso) 
yb0ebs.ampr.org (Ben Samsu) 
yc0ijl.ampr.org. 
yb1lf.ampr.org (Oeding) 
hf.yb1bg.ampr.org (Robby Soebiakto) 
yc0yp.ampr.org 
yc1cku.ampr.org (teddy - cirebon)	
Jakarta Utara	•	UHF
•	431.790 MHz
•	1200bps 
•	Gateway:
en.yc0djh.ampr.org
IP: 167.205.125.24
AMPR: 44.132.24.1
Koordinator:
Agushadi (ahy@scnet.en.co.id) YC0DJH	44.132.16.xxx
44.132.24.001
44.132.24.002
44.132.24.003
44.132.24.004
44.132.24.005
44.132.24.006
44.132.24.007
44.132.24.008
44.132.24.010
44.132.24.011	YC0DJH	-
en.yc0djh.ampr.org (Agushadi, Koordinator)
yc0djh.ampr.org 
yb0emj.ampr.org 
yc0cbo.ampr.org 
yc0ftd.ampr.org 
yb0hd.ampr.org 
yc0dwm.ampr.org 
rob.yb0in.ampr.org 
yb0zcb.ampr.org 
yc0bdu.ampr.org	
Jakarta Timur	•	VHF
•	Koordinator:
YC0FTD (yc0ftd@yc0ftd.ampr.org)	44.132.048.xxx
44.132.048.1	YC0FTD	-
yc0ftd.ampr.org
	
Bandung	•	VHF
•	144.28 MHz
•	1.200 bps
•	Gateway:
linux.itb.ac.id
•	Koordinator: 
Onno, YC1DAV
(yc1dav@yc1dav.ampr.org)	44.132.80.xxx
44.132.80.001
44.132.80.002
44.132.80.003
44.132.80.004
44.132.80.008	YB1ZX	-
itb.yc1dav.ampr.org. (gateway)
yb1hr.ampr.org. 
yd1vma.ampr.org. 
yb1cit.ampr.org. 
yc1zdy.ampr.org.	
Salatiga	•	VHF
•	144.150 Mhz
•	1.200 bps
•	Koordinator:
Jos Soejoso yb2sv@amsat.org
•	Maintener: YB2SV, YB2CPO, YC2EZC 
•	QTH: Salatiga  (550 mtrs above sea level ; 110.29.55 E ; 7.19.10 S) QTH Locator oi52DT	44.132.112.xxx
44.132.112.1	YB2SV	-
yb2sv.ampr.org.	
Malang	•	VHF 144.10 MHz 1200 bps
•	UHF 9600 bps
•	Koordinator: Nasar (nasar@umm.ac.id)
•	QTH: Universitas Muhammadiyah Malang	44.132.136.xxx
44.132.137.xxx	YD3FUA	Yd3fua.ampr.org
	
Sumber acuan : http://netmon.itb.ac.id/~ismail/paper/amatir2.rtf
modify : 10 Nov 1999 by Nasar

Gateway AMPR Malang
Gateway AMPRNet area Malang sementara ini berada di Universitas Muhammadiyah Malang, dan akan segera dikembangkan di beberapa institusi lain. Misalnya dalam jangka waktu dekat ini di Institut Teknologi Nasional Malang (ITN-Malang) dengan speed 9600 bps. Gateway di UMM bisa diakses 24 jam setiap hari dengan kecepatan 1200 bps pada channel VHF 144.10 MHz, dan gratis !. Berikut adalah packetter area Malang yang sudah mendapatkan IP 44 di Gateway AMPR UMM:  
IP Address	Beacon	Operator	QTH	Hostname	Software	
44.132.136.1	YD3FUA	M. Nasar	UMM/Gateway	yd3fua.ampr.org	Linux	
44.132.136.3	YD3FUA-1	Agustino	Jl Gajayana 536	vhf-1.yd3fua.ampr.org	FlexNet	
44.132.135.5	YD3EBC	Marcellino Eko	Jl. Juanda 	vhf-2.yd3fua.ampr.org	FlexNet	
44.132.136.17	YC3ZAM	Seklok ORARI 	Jl. Gelanggang 1A 	yc3zam.ampr.org	NOS	
44.132.136.18	YC3VPE	Nuchin Alfauzi	FMIPA-Unibraw	yc3vpe.ampr.org	NOS	
44.132.136.19	YC3JDH	Hifni	Jl. Gajayana 	yc3jdh.ampr.org	FBB	
44.132.136.20 	YB3ZBZ			yb3zbz.ampr.org	NOS	
44.132.136.21	YC3TUW			yc3tuw.ampr.org	NOS	
44.132.136.22	YC3LUV-1	Ir. Wismanu		yc3luv.ampr.org	NOS	
44.132.136.23	YD3LVE			yd3lve.ampr.org		
44.132.136.24	YD3LVH			yd3lvh.ampr.org		
44.132.136.25	YD3KUY			yd3kuy.ampr.org		
44.132.136.26	YC3LUV-2	Ir. Wismanu	VEDC – Tl Mandar	vedcmlg.yc3luv.ampr.org	NOS	
44.132.136.27	YC3YQ-1	WH Pradono	Perum Poltek Mlg	yc3yq.ampr.org	R-NOS	
44.132.136.28	YB3YO	Santoso		yb3yo.ampr.org	Linux	
44.132.136.29	YC3YQ-2	WH Pradono	Poltek Malang - Unibraw	poltekmalang.yc3yq.ampr.org	R-NOS	
44.132.136.30	YC3YQ-3	WH Pradono	mobile*	home.yc3yq.ampr.org	R-NOS	
44.132.136.31	YC3VPE-2	Andi Eko	Workshop MITEK	mitek.yc3vpe.ampr.org	J-NOS	
44.132.136.32	YD3VQO	Yaya		yd3vqo.ampr.org		
44.132.136.33	YD7MZY	Abas	Mitek Unibraw	yd7mzy.ampr.org	NOS	
44.132.136.34	YD3FUK	Bambang R	D Limboto Timur I A5-G41 Swj Mlg	yd3fuk.ampr.org		
44.132.136.35	YD3KLV	Eko	Elektro - ITN 	yd3klv.ampr.org 		
44.132.136.36						
Sumber: http://ampr.umm.ac.id/ip-malang.htm
last update : 12 Nov 1999 by Nasar

Bila Anda memiliki account user di gateway packet UMM, dengan menggunakan utiliti mheard Anda akan dapat melihat logs stasiun yang pernah didengarkan oleh Gateway.
Di bawah ini contoh mheard logs pada port VHF gateway UMM yang diambil saat penulisan paper ini  :
umm:~$ mheard
Callsign  Port Packets   Last Heard
YD3KLV     VHF   33371   Fri Nov 12 03:31:59
YC3YQ-1    VHF   10562   Thu Nov 11 14:36:11
YC3YQ      VHF   121606  Thu Nov 11 05:09:01
YD3FUA-3   VHF    3428   Sun Nov  7 18:34:23
YD3FUA-2   VHF   16983   Sun Nov  7 11:55:11
EKO        VHF     313   Sat Nov  6 21:11:32
EKO-1      VHF      58   Sat Nov  6 21:11:27
YD3FUA-4   VHF      34   Sat Nov  6 10:51:30
YC3LUV-1   VHF     898   Fri Nov  5 07:17:19
ITANG      VHF      58   Sat Oct 30 15:45:49
ITANG-1    VHF       4   Sat Oct 30 12:17:45
YC3VPE-1   VHF    7613   Fri Oct 29 20:52:24
YD3FUA     VHF      28   Wed Oct 27 08:23:27
YB3YO      VHF    8291   Mon Oct 25 07:46:11
KIMIA      VHF      11   Sun Oct 24 07:17:38
YC3YQ-2    VHF      82   Fri Oct 22 19:24:48       

Logs online yang update  setiap 5 menit  dapat Anda pantau di http://ampr.umm.ac.id/data/mheard.txt

•	Sejarah Singkat Gate-UMM
Gateway di UMM yang telah beroperasi sejak awal tahun 1997 lalu dengan kecepatan 1200 bps running under DOS (NOS) didukung perangkat radio tranceiver VHF baseband 2,5 Watt ketinggian antena omnidirection sekitar 12 meter dari ground  beroperasi 24 jam setiap hari, meng-cover seluruh kota Malang. Dulu gateway di UMM belum menjalankan tunneling, sehingga hanya service MX yang dapat dijalankannya. Ini menyebabkan komputer NOS sering mengalami hang karena harus menampung queue (antrian) mail yang trafficknya kian hari kian meningkat. Sekarang gateway sudah menggunakan Sistem Operasi Linux Slackware dan menjalankan tunnel ip 44 yang di-porting ke host master UCSD Amerika. Sistem Operasi ini ternyata jauh lebih cepat dan stabil. 
Akhir tahun 1996 lalu dimana UMM terkoneksi ke Internet melalui VSAT TDMA Elektrindo Nusantara ke Gerbang AI3-ITB. Disinilah mulai disetup sebuah komputer NOS (386sx) di backbone internet dengan IP: 167.205.153.40. dan ke port radio dengan IP : 10.10.5.1/24.  Domain-name yang digunakan masih “umm.ac.id”, tepatnya hostname adalah  “nos.umm.ac.id” karena hanya difungsikan sebagai gerbang radio packet biasa (bukan AMPR), jadi belum menggunakan domain “ampr.org”.

Gambar 2. 
Gateway UMM dulu memakai NOS menggunakan IP privat 10.10.x 
dan belum terdaftar di AMPR.ORG

Setelah ada persetujuan dari koordinator AMPR-Indonesia (Bapak Onno W. Purbo) dan rekomendasi dari ORARI Lokal Malang (waktu itu YC3VPE), maka UMM dipercaya sebagai penanggung jawab gateway AMPR-Malang, karena kondisi yang cukup mendukung, misalnya belum adanya gateway untuk area Jawa Timur umumnya, dan Malang pada khususnya. Sedang kondisi di UMM sendiri sudah terdapat gateway packet radio yang belum difungsikan sebagai gateway AMPR.
Pertengahan 1998, akses Internet UMM pindah saluran ke GlobalNet (ISP di Malang yang terhubung ke AI3-ITB) via WaveLAN. Tidak ada perubahan topologi pada gateway kecuali setup NetID dan IP Address yang berubah.  

Gambar 3. 
Gateway UMM dengan Linux OS yang relatif stabil
IPIP Encapsulation membuat  network 44 di sisi radio bisa tunnel ke Internet

Keberadaan gateway di UMM tidak hanya sekedar jalur alternatif untuk akses ke Internet, lebih dari itu adalah sebagai sarana experiment radio networking. Dan bagi para Amatir Radio sendiri, merupakan suatu cara bergabung (tunnel) ke internet, bertemu rekan sehobby yaitu komunitas AMPRNet diseluruh dunia. Hal ini sangat menyenangkan tentunya. 
Sedangkan bagi para pemula yang sedang belajar, sarana ini sangat baik karena packet radio pada umumnya running of  low level speed, segala proses transaksi data dapat dengan mudah diamati (traceble).

•	Bagaimana bergabung ke gateway AMPR UMM ?
Bila Anda sudah memiliki callsign radio amatir, Anda dapat bergabung. Siapkan perangkat sebagai berikut :

1.	Siapkan perangkat packet radio Anda 
•	PC running NOS/Linux/FlexNet (Support TCP/IP over AX25)
•	Modem radio/Soundcard (AFSK Mode)
•	Radio Tranceiver HT/RIG VHF dan  antena (main freq. : 144.10 MHz)
2.	Setup TCP/IP ke packet komputer Anda
•	Hostname (Callsign)
•	IP 44 (koordinasikan IP 44 ke operator Gateway)
•	Netmask
•	SMTP Gateway
3.	Kirim e-mail ke ampraddr@ucsd.edu untuk registrasi hostname/domain

Data teknis Gateway di UMM
Berikut adalah kondisi fisik gateway di UMM :
•	Sistem Operasi : Linux (Slackware-3.5) 
•	RAM 16 M, Harddisk 850 M
•	CPU : AMDK-5 PR-100
•	Modem : Baycom AFSK 1200 Bps via Serial Port
•	Ethernet : NE2000 ethernet 10 Mbps ISA slot
•	IP Address AMPR : 44.132.136.1/24 
•	IP Address Internet : 167.205.168.101
•	Hostname : yd3fua.ampr.org
•	Radio : Alinco DJ191 Linear 25 Watt
•	Antena : Ring-O 12 meter SWR 1:1,2
•	Main Frequency  : VHF 144.10 MHz
•	Radius Pattern : Malang dan sekitarnya

Bagaimana gateway Bekerja ?
Dalam jaringan AMPR-Internet dikenal istilah wormhole, yang bisa digambarkan sebagai  kanal telepon pada jaringan telepon. Wormhole ini merupakan lobang data dua arah yang dapat menerima paket dari dan ke segment yang berbeda. Wormhole tidak peduli apa yang ada di dalam paket yang dikirim sehingga tidak melakukan pekerjaan routing. Untuk itu Anda cukup perlu tahu dimana port input untuk memasukkan paket, dan tahu dimana stasiun pada sisi ujung yang satunya, sehingga Anda dapat mengalamatkan paket tersebut.

Gateway mengambil paket yang masuk dan memutuskan kemana paket tersebut harus diteruskan (berdasarkan informasi detail yang berada di dalam paket tersebut). Bisa jadi paket dikirim langsung ke tujuan, atau dia mengirim ke gateway lain untuk diteruskan ke tujuannya. Proses forwarding ini berjalan secara transparan bagi pemakai yang telah memasang IP encap. Dalam IP encap ini, setiap host telah ditentukan gatewaynya.
Sekarang, apa hubungannya dengan gateway AMPRNet-Internet? Sebuah gateway AMPRNet-Internet meneruskan paket antar area yang terpisah jauh, dengan memanfaatkan internet sebagai medium perantaranya. 

Gambar 4. Komunitas AMPRNet tersebar di penjuru dunia
mereka disatukan dengan media Internet.

Paket dilewatkan dengan cara membungkusnya dengan kode-kode tertentu (disebut encapsulasi) menjadi paket-paket baru yang siap meluncur di Internet, menuju gateway lain yang jauh, dan melepaskan kembali pembungkusnya di sana. Inilah yang dilakukan pada komunikasi paket TCP/IP radio amatir.

Gambar 5. ENCAPSULASI
Peristiwa dibungkusnya IP 44 setelah dilepas ke Internet 
dan akan dibuka lagi ketika akan memasuki AMPR Area.
Ini terjadi di Gateway

Bila Anda melakukan traceroute dari suatu terminal ke host packet yang memiliki IP 44 dan melewati sebuah gateway, maka Anda akan memahami mekanisme routingnya. Di bawah ini hasil traceroute dari seb	uah terminal di ITB ke host YC3YQ di Politeknik Malang                        (IP 44.132.136.27) yang melalui gateway UMM :
students # traceroute yc3yq.ampr.org 
traceroute to yc3yq.ampr.org (44.132.136.27), 30 hops max, 40 byte packets
 1  indonesia-itb-ether.ITB.ac.id (167.205.22.125)  0.550 ms  0.479 ms  0.471 ms
 2  ai3-indonesia-ether.ITB.ac.id (167.205.23.2)  0.930 ms  2.709 ms  0.932 ms
 3  bsdi3-ne0.ai3.net (202.249.47.33)  6.936 ms  5.467 ms  1.468 ms
 4  202.249.47.81 (202.249.47.81)  505.136 ms  501.018 ms  500.762 ms
 5  bay2.ai3.net (202.249.47.24)  530.149 ms  501.950 ms  533.419 ms
 6  cisco6.nara.wide.ad.jp (203.178.140.225)  573.023 ms  529.592 ms  507.063 ms
 7  cisco1.nezu.wide.ad.jp (203.178.138.161)  573.884 ms  532.459 ms  568.363 ms
 8  cisco2.otemachi.wide.ad.jp (203.178.141.65)  554.656 ms  566.277 ms  642.762 ms
 9  cisco5.otemachi.wide.ad.jp (203.178.137.37)  528.374 ms  556.274 ms *
10  tpr-loopback0.jp.apan.net (203.181.248.207)  575.917 ms  545.147 ms  546.846 ms
11  startap-tpr.jp.apan.net (203.181.248.241)  672.597 ms  692.614 ms  751.918 ms
12  206.220.240.206 (206.220.240.206)  716.834 ms  666.209 ms  668.137 ms
13  kscy-ipls.abilene.ucaid.edu (198.32.8.5)  715.481 ms  686.642 ms  714.514 ms
14  denv-kscy.abilene.ucaid.edu (198.32.8.13)  701.676 ms  715.398 ms  687.816 ms
15  scrm-denv.abilene.ucaid.edu (198.32.8.1)  738.547 ms  737.117 ms  707.702 ms
16  losa-scrm.abilene.ucaid.edu (198.32.8.18)  717.854 ms  747.774 ms  718.456 ms
17  198.32.248.85 (198.32.248.85)  739.480 ms  720.554 ms  719.818 ms
18  SDSC-USC.calren2.net (198.32.248.34)  747.228 ms *  747.153 ms
19  campus-ATM2-SDSC.calren2.net (198.32.248.65)  731.137 ms  718.790 ms  768.059 ms
20  * muir-rs-backbone.ucsd.edu (132.239.254.11)  749.148 ms *
21  ampr.org (44.0.0.1)  736.845 ms  719.525 ms  719.579 ms
22  167.205.168.101 (167.205.168.101)  831.736 ms  854.442 ms  941.784 ms
23 yc3yq.ampr.org (44.132.136.27) 1031.706 ms  1058.949 ms  981.088 ms 

Keterangan :
•	Hop ke 21 adalah gateway AMPR di Amerika, hop ke 22 adalah gateway AMPR di UMM (IP 167.205.168.101), dan  hop ke 23 adalah destination address (IP 44.132.136.27).

Bagaimana Tunneling IP 44 itu, dan Bagaimana Bila Gateway menggunakan IP 10.xx ?
Tunnelnya IP 44 memanfaatkan interface tunl0 (devais internal di gateway) yang membuat pipa yang mengandung filter encap-decap antara interface ke Internet  dengan interface ke Radio. IP 44 memerlukan porting gateway yang telah diregistrasi sebelumnya melalui fuller.net. Sistem tunneling seperti ini membuat host packet radio dengan host di internet bisa berkomunikasi langsung (connection oriented) tanpa proses routing pada gateway (gateway hanya jembatan saja). Gambar-gambar berikut akan memberikan ilustrasi pembahasan di atas.

Gambar 6.
Dengan IP 10.xx ‘komunikasi langsung 2 arah’ antara Internet dengan host packet 
tidak bisa dilakukan, kecuali B difungsikan sebagai router

Gambar 7
Gateway AMPR yang dirancang adalah yang membuat Internet dengan host packet 
bisa berinteraksi secara langsung

Gambar 8
Gateway seperti inilah yang diinginkan.
IP Packet (44) tidak dibroadcast di Internet, melainkan dibungkus oleh IP Internet si Gateway. 
A – C bisa melakukan komunikasi langsung, B hanya jembatan.

Bagaimana Prosedur Setup Gateway Baru ?
Sekarang sampailah pada tahapan mendiskusikan bagaimana cara setting up Gateway. Beberapa pengalaman praktis dari penulis mungkin akan membantu Anda bagaimana cara membuat registrasi gateway baru. Tidak ada hal sulit dalam tahap ini, kita hanya perlu mencatat IP address gateway dan IP AMPR yang dialokasikan, kemudian mengirimkan lewat  email ke alamat gateways@fuller.net, dengan mengikuti contoh berikut :
To 	: gateways@fuller.net
Subject :

--body text---
Gateway: 167.205.168.101
Password: ********************
New Entry
Gateway Area: Malang - Indonesia
Subnets: 44.132.136/24, 44.136.137/24
Maintained by: Muhammad Nasar <nasar@umm.ac.id>
Notes:  This is the new gateway required to service my extensive set of IP-capable toasters running Linux-2.0.35-current.
Services: DNS, WWW, FTP

Point-point pengisian form registrasi pada body email diatas adalah :
•	Gateway: 167.205.168.101; yang berarti IP Address gateway yang kita daftarkan adalah 167.205.168.101
•	Password: <encrypted>; password yang kita pegang bila sewaktu-waktu ingin meng-update atau menghapus registry gateway.
•	New Entry; menunjukkan form ini adalah permohonan baru.
•	Gateway Area: Malang – Indonesia; keterangan tempat operasional dan recovery gateway.
•	Subnets: 44.132.136/24, 44.136.137/24, ini penting sekali untuk porting seluruh IP yang telah dimasking  tersebut untuk memberitahukan bahwa blokade IP yang telah dialokasikan ke gateway Anda dan bahwa IP yang termasuk dalam masking network 44 seperti contoh di atas adalah harus melewati gateway 167.205.168.101.
•	Maintained by: keterangan operator yang memelihara gateway

Sekali lagi, yang perlu diperhatikan adalah penulisan subnet 44 yang menunjukkan set mask ke IP gateway. Lihat http://ampr.umm.ac.id/newgate.html untuk keterangan lebih detail.
Terdaftarnya gateway kita ke fuller.net memiliki beberapa keuntungan :
•	Protection masking IP 44 yang dialokasikan ke gateway updatenya dengan menggunakan password.
•	Porting IP 44 yang telah dialokasikan ke gateway, gateway kita hanya berfungsi sebagai jembatan yang meneruskan paket-paket, bukan router yang harus disetup manual.

Bagaimana Prosedur Registrasi Domain AMPR.ORG ?
Untuk mendapatkan domain AMPR.ORG Anda dapat registrasi melalui email ke ampraddr@ucsd.edu (tentunya setelah persyaratan-persyaratan di atas terpenuhi). Penulisan mirip entri domain.txt pada NOS. Ketentuan umumnya adalah :
•	Field 1 adalah hostname.  Ini adalah database entry key; dan harus nama yang sah berlaku sesuai RFC1123.  Semua hostname dengan domain ampr.org hanya ditulis awalannya saja. Contohnya : 
yc3zam
home.yc3yq
•	Field 2 berupa command 'ADD' atau  'DEL', boleh ditulis huruf besar atau huruf kecil. 
•	Field 3 harus berupa resource record type, misalnya 
        A     - untuk  add atau delete sebuah pemetaan IP address
        CNAME – untuk add atau delete sebuah hostname alias
        MX    -  untuk add atau delete sebuah Mail eXchanger
•	Field 4 adalah data untuk resource record.
Untuk 'MX' record, disini ada 5 field, field ke 4 adalah nilai exchanger preference (0-65535, 0 adalah preference/metric terendah). Field ke 5-nya adalah hostname dari mail exchanger, yaitu host yang memungkinkan dihubungi lewat SMTP mail.  Penulisan hostname yang bukan termasuk domain AMPR.ORG harus ditulis secara FQDN dan harus diakhiri dengan tanda “.” (dot), misalnya mx1.umm.ac.id. .
Ini ada contoh sebuah email registrasi beberapa host AMPRNet malang untuk beberapa configurasi (Address, MX, CNAME) :

From	: Muhammad Nasar <nasar@yd3fua.ampr.org>
To	  	: ampraddr@ucsd.edu
Subject :
---body text---
yd3fua      	IN    A	44.132.136.1
yd3fua		IN	MX 20	yd3fua
yd3fua		IN	MX 40	mx1.umm.ac.id.
yd3fua		IN	CNAME	umm.yd3fua

yc3yq		IN	A	44.132.136.27
yc3yq		IN	MX 10	yc3yq
*.yc3yq		IN	MX 50	yc3yq

Penutup
Demikian kiranya beberapa pengalaman praktis yang dapat penulis tuangkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentunya tulisan ini masih jauh dari sempurna, penulis berharap, kritik, saran dan komentar  lainnya mohon disampaikan langsung atau melalui email ke : Muhammad Nasar <nasar@umm.ac.id>, atau <nasar@yd3fua.ampr.org.>
 
Ucapan Terimakasih kepada:
•	Rekan-rekan di UMMNet
•	Onno W. Purbo (yc1dav@itb.ac.id)
•	Ismail Fahmi (ismail@netmon.itb.ac.id)
•	Nuchin Alfauzi (yc3vpe@y3vpe.ampr.org)
•	Nugroho Agustino (tino@vhf-1.yd3fua.ampr.org)
•	Pak Doni Poltek (doni@yc3yq.ampr.org)
•	Milis Radio Amatir Indonesia (ybnet-l@itb.ac.id)
•	Milis Network di Malang (kesini@thelist.ywcn.or.id)
•	Hani (hani@tb.ee.itb.ac.id)
Atas kontribusinya dalam penyelesaian tulisan ini.

Daftar Pustaka
http://www.ampr.org   Amateur Packet Radio
http://xxx.itb.ac.id/~yc1dav/paper  YC1DAV HomePage
http://netmon.itb.ac.id/~ismail/paper  Ismail Fahmi HomePage
http://hamradio.ucsd.edu/Gateways
http://www.fuller.net/  Fuller Enterprises
http://www.arrl.org/ Amateur Radio Relay League
http://www.tapr.org/tapr/ Tucson Amateur Packet Radio
http://www.mvangel.com/ka1thm/ Full Internet Gateway to Amateur Packet Radio
ftp://ftp.ucsd.edu/hamradio/ UCSD Ham Radio Archive
http://www.ve7ubc.ampr.org/