Draft Pemikiran Utk Jaringan Independent Pemantau PEMILU

Oleh: Onno W. Purbo, ITB - 15 January, 1999
Disclaimer:
•	Tulisan ini dibuat sebagai masukan.
•	Tulisan ini berusaha dibuat utk serealistis mungkin.
•	Tulisan ini belum pernah diuji secara engineering kelayakannya.
Asumsi Masalah
•	Jumlah TPS diperkirakan		300.000 TPS
•	Jumlah Kecamatan diperkirakan	30.000 Kecamatan
•	Jumlah Kabupaten diperkirakan	300 kabupaten
•	Jumlah Propinsi diperkirakan	27 Propinsi.
•	Jaringan Telekomunikasi reliable s/d Kabupaten
Kunci
•	Prosedur Security (Keamanan)
•	Prosedur Authentication
•	Distributed Network
Constraint
•	Dana
•	SDM
Approach
•	Jaringan komputer akan bertumpu pada jaringan Telkom yang reliable - akan digunakan s/d Kabupaten (300-400 node).
•	Jaringan radio (Amatir Radio & CB) & non-electronic sebagai back-up dapat digunakan s/d TPS (300.000 buah).
•	Mekanisme security & authentication CONVENTIONAL digunakan pada tingkat kecamatan & TPS. Mahasiswa mungkin bisa digerakan s/d TPS (meskipun saya tidak yakin).
Jaringan Komputer Pemantau Pemilu
Security & Authentication:
•	Sebaiknya bertumpu pada fasilitas Public Key Server (PKS) menggunakan Protocol Security Pretty Good Privacy (PGP) dengan max. 2048 bit key yang sangat sukar di tembus. Keseluruhan teknologi public domain, jadi deployment dapat murah.
•	PGP dapat menjadi fasilitas bagi Digital Signature (Authentication) maupun utk Enkripsi (Security) - jadi kedua objektif dapat dicapai dengan mudah menggunakan sebuah software.
•	Public Key Server (PKS) harus dibangun sebaiknya menggunakan UNIX (FreeBSD) pada mesin Pentium (~US$3000), melihat infrastruktur network yang ada tampaknya hanya satu perguruan tinggi di Indonesia yang mampu yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB).
•	PGP Client software pada Windows & DOS harus disebarkan ke semua unit di lapangan, registrasi PGP harus dilakukan ke PKS, dapat melalui E-mail atau Web.
•	Training user di lapangan menjadi sangat vital.
Integrasi Jaringan
•	Jaringan AI3 Indonesia (ITB sebagai leader) dengan 27 lembaga pendidikan yang terkait dari Banda Aceh hingga Manado dapat menjadi jaringan utama.
•	Utk mengcover seluruh kabupaten harus dilakukan koneksi ke jaringan TelkomNet (9 POP) & Wasantara (400 POP), hal ini harus dilakukan dengan instalasi:
•	WaveLAN 2-5Mbps di 2.4 GHz ke TelkomNet (~US$20.000 sepasang)
•	WaveLAN 2-5Mbps di 2.4 GHz ke Wasantara (~US$20.000 sepasang).
•	Border Gateway Protocol (BGP) Routing di aktifkan secara penuh di ke dua jaringan besar yang terkait.
•	Server PKS dijalankan di Network Operation Center (NOC) di ITB, dengan backup di TelkomNet / WasantaraNet.
•	Remote sites yang saat ini belum on-line ke Internet dihubungkan secara dial-on-demand / dial-up melalui Point-of Precense (POP) yang ada di TelkomNet & WasantaraNet.
Disseminasi Informasi
•	Proses diseminasi dilakukan melalui Web & mailing list yang di arsipkan di Web.
•	Web server sebaiknya di ITB & di mirror di Indonesia Internet Exchange (IIX).
•	Web server dibangun menggunakan FreeBSD, mSQL utk Database, dengan fasilitas submission melalui E-mail setelah melalui proses authentication dari PGP.
•	Opini masyarakat juga dapat dioleh melalui Web server tersebut.
•	Disseminasi hasil dapat dilakukan secara pro-active menggunakan Information Push Technology utk menyebarkan hasil secara periodik melalui E-mail keberbagai media & unsur masyarakat yang membutuhkan.
•	Perlu alokasi SDM yang serius utk menangani pembangunan Web ini, insentif bagi 10 orang Webmaster bekerja full-time s/d PEMILU akan sangat baik.
Persiapan Remote Node
Secara Teknis
•	Asumsi bahwa PC sudah tersedia umumnya di perguruan tinggi / lembaga pendidikan di remote / kabupaten. Jika tidak harus disediakan (~US$700 / PC)
•	Modem (2 buah - utk backup) harus disediakan utk setiap node, estimasi 600 buah modem (600 x ~US$100).
•	Remote node, tidak dihubungkan secara leased line utk menghemat biaya.
•	Remote node akan melakukan dial-on demand ke POP Wasantara / TelkomNet, biaya abodemen sekitar Rp. 40.000-100.000 / bulan + pulsa telepon (~Rp. 100-200.000 / bulan) utk setiap node.
•	Sebetulnya sebaiknya setiap node subscribe pada 2 ISP sekaligus sebagai backup.
•	Training SDM harus dilakukan paling tidak 2 x sebelum D-Day, melibatkan seluruh personal teknis dilapangan (2 x 300-400 orang training).
Non-Teknis & SDM
•	Forum koordinasi harus dilakukan secara terus menerus sejak January 1999 melalui mailing list E-mail.
•	Badan koordinasi harus dibangun di tingkat Kabupaten utk menangani jaringan non-electronic hingga TPS utk menjamin security & authentication data hingga kabupaten.
•	Perguruan Tinggi yang mempunyai massa SDM yang cukup besar & siap sisi teknis jaringan adalah ITB (Bandung), UI (Jakarta), ITS (Surabaya), UMM (Malang), UNILA (Lampung), UNTAN (Pontianak), UNPAR (Bandung), Petra (Surabaya) & banyak perguruan tinggi di Jakarta. Mobilisasi & program training for trainers harus dilakukan utk dapat mengcover hingga kabupaten.
Estimasi Biaya Dari Sisi Teknis
Item	Qty	Cost	
			
Central / Pusat			
Webserver (~US$3000 each)	2	US$   6,000	
Public Key Server (US$3000 each)	2	US$   6,000	
Webmaster (US$100 / month)	10	US$   1,000 / month	
WaveLAN 5 Mbps 2.4GHz (ITB-Telkom)	2	US$ 20,000	
WaveLAN 5 Mbps 2.4GHz (ITB-POS)	2	US$ 20,000	
			
Remote Sites (300 Kabupaten)			
PC (assumsi 66% no Internet)	200	US$140,000	
Modem (2 / node)	600	US$  60,000	
Abonemen Internet (Rp. 100.000 / month)	300	Rp. 30,000,000 / month	
Biaya Telepon (Rp. 200.000 / month)	300	Rp. 60,000,000 / month	
Training (400 peserta / 1 minggu)	2	600 man-week	
			
Project Management			
Koordinasi jaringan non-electronic	?	?	
Koordinasi jaringan electronic	?	?	
			
Kebocoran dana			
Biaya Korupsi	?	?	
Biaya Kolusi	?	?	
Biaya Nepotisme	?	?