Sekilas CacheBONE
Cachebone merupakan salah satu upaya dalam melakukan penghematan bandwith karena diperkirakan hampir 70% dari penggunaan Internet adalah melalui media HTTP dan FTP.

Penggunaan protokol HTTP dan FTP di internet merupakan salah satu protokol yang sangat memerlukan bandwith yang tinggi sebab file yang di transfer oleh  protokol dari server ke client tersebut pada saat ini sangat banyak dan membutuhkan lebar bandwith yang besar.

Semakin besar pengguna Internet, dengan tidak diikuti dengan penambahan jumlah bandwith, akan memberikan kecepatan akses data yang semakin lama. Oleh sebab itu, perlu alternatif lain untuk dapat menjelajahi world wide web dengan cepat untuk mendapatkan knowledge dari Internet. 
Salah satu usaha untuk mengatasi ini adalah dengan menggunakan cache server.

Penggunaan cache server mempunyai keuntungan bahwa cache server akan menyimpan data-data yang pernah di akses oleh seseorang dan data tersebut akan ditampilkan lagi bila dari server data, data tersebut tidak mengalami perubahan apapun.

Cache BONE adalah suatu network cache yang merupakan jaringan cache server-cache server dengan mempunyai suatu tata konfigurasi tertentu yang telah disepakati dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan akses dan mengurangi jumlah bandwith yang terpakai untuk mengambil resource dari internet.

Dengan penggunaan cachebone, cache server tidak perlu melakukan query ke resource data untuk validasi data yang ia simpan, tetapi dapat mencari pada cache server yang terdekat dengan dia. Dengan demikian jumlah bandwith yang diperlukan untuk melakukan validasi tersebut akan dapat dihilangkan ataupun dikurangi.

Mengapa harus CacheBONE? 
Dengan menggunakan Cache, diharapkan 35% dari penggunaan bandwith tanpa cache dapat ditekan.

Bila terdapat banyak cache server dalam satu network yang tidak terpadu, maka pemanfaatan cache server tidak akan sebaik bila menggunakan cache server yang terpadu baik dalam sistem konfigurasi maupun manajemen parental cache tersebut.

Manajemen yang baik dalam penggunaan cache server akan dapat pula membagi kerja atau beban cache tidak dalam satu main cache server seperti yang saat ini terjadi di lingkungan AI3 Indonesia.

Dari cache server – cache server yang tergabung dalam cachebone, dapat dimanfaatkan sebagai berikut :
•	Mengurangi jumlah bandwith yang dibutuhkan.
•	Cache server tidak terfokus pada mesin tertentu.
•	Organisir Cache server yang ada sehingga penggunaan Bandwith dapat dikendalikan.
Gambar 1. Bentuk CacheBONE Network

Pemberdayaan Cache Server di Lingkungan AI3 Indonesia
Banyaknya cache server di lingkungan AI3 Indonesia yang berdiri sendiri dan tidak termanajemen dengan baik sehingga tidak memberikan hasil yang optimal dalam melakukan tugasnya menjadi cache server.

Apabila cache server-cache server yang ada di lingkungan ai3 indonesia terkoordinir dengan baik, maka diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan dapat mengurangi jumlah bandwith yang saat ini sudah sangat tidak mencukupi bagi kalangan ai3 indonesia.

Penggunaan konfigurasi yang terkoordinir, juga dapat meningkatkan performa dari cache server tersebut dilihat dari parental cache tersebut maupun sibling dari cache server tersebut, serta pencarian cache server lain yang terdekat dari topology networknya. 

Selain itu pula, dengan dibangunnya suatu cachebone, maka pemeliharaan main cachebone server dapat dilakukan dengan gotong royong, serta pembagian bandwith untuk domain-domain tertentu dapat dilakukan dengan baik.

Mengingat link AI3 Indonesia juga telah menjadi anggota IIX tetapi dengan keadaan link yang sangat terbatas, sehingga diperlukannya penghematan bandwith terhadap link tersebut.
Topologi CacheBONE AI3 Indonesia
Rencana dari CacheBONE AI3 Indonesia dapat digambarkan dalam bentuk topologi sebagai berikut:

Kepengurusan dan Maintenance CacheBONE AI3 Indonesia
Rencana awal dari CacheBONE AI3 Indonesia adalah sebagai berikut :
•	Data Cache Server di lingkungan AI3 Indonesia.
•	Penggunaan Software Konfigurasi yang telah ditetapkan oleh anggota Cachebone.
•	Pembatasan penggunaan cachebone oleh anggota cachebone saja.
•	Pengadaan Mesin Server Cache Utama dilakukan secara gotongroyong.
•	Pendataan Statistik Server untuk Maintenance
 Sedangkan untuk kepengurusan dan aturan main CacheBONE, ditetapkan sebagai berikut :
•	Kepengurusan di musyawarahkan oleh member AI3.
•	Hasil musyawarah dipublikasikan melalui situs cachebone.
•	Penggunaan Query ICMP pada jaringan Ethernet.
•	Main cache server diletakkan pada maingateway terdekat ke cachebone Internasional.

Forum Diskusi
Untuk membahas masalah teknis lebih jauh tentang cachebone AI3 Indonesia, telah dibuat satu mailinglist cachebone-ai3-indonesia 
(cache-ai3-ina@ns1.unila.ac.id).
Untuk subscribe kirimkan mail kosong ke 
cache-ai3-ina-subscribe@ns1.unila.ac.id 
dan Publikasi web terdapat di http://cachebone.unila.ac.id
 
Daftar Bacaan
•	RFC-2186
•	RFC-2187
•	http://www.ircache.net
•	http://squid.nlanr.net
•	http://ircache.nlanr.net/Cache/
•	http://www.caching.com
•	http://www.ai3.net/inet97-w3cache/
•	http://www.cs.ait.ac.th/~orapin/IWS/

CacheBONE
Manajemen Terpadu Cache Server AI3 Indonesia
Oleh : Arief Hidayat Djauhar