IP Telephony
Rizki Munggaran
Dosen: Onno W. Purbo

	Internet adalah jaringan yang mendunia dari jaringan komputer. Internet telephony menggunakan internet untuk mengirim suara/audio antara dua atau lebih user komputer secara real time, jadi user dapat saling bercakap-cakap. Sinyal audio dikonversi ke sinyal digital dan dikirim lewat komputer, sama seperti jenis-jenis data lain. Gateway internet memegang peranan penting dalam membawa internet telephony ke jalur utama.
Gateway membawa sistem telepon rangkaian-switch tradisional ke Internet. Keuntungan dari internet telephony termasuk biaya yang rendah (seluruh hubungan telepon internet, tidak peduli tujuan hubungan , adalah hanya hubungan lokal ke ISP) dan kesederhanaan pengalamatan (pengalamatan user jarak jauh pada PC multimedia tidak membutuhkan kita untuk mengetahui IP address yang benar, hanya nomor telepon yang benar saja).

Gateway Internet Telephony
Dengan Gateway internet telephony user dapat melakukan hubungan voice phone melalui internet dengan menggunakan PC. Ini termasuk mengintegrasikan fungsionalitas dari pusat panggil yang membuat Web surfer berhubungan dengan service agent pada satu saluran telepon, multimedia messaging, dan/atau respon suara interaktif terdistribusi. Di satu sisi, gateway internet telepon menghubungkan jaringan telepon via telepon; di sisi lain, gateway telepon internet berhubungan dengan internet via jaringan komputer. Gateway membawa sinyal telepon, mengubahnya menjadi sinyal digital, mengkompresi sinyal tersebut, mempaketkannya ke internet dengan menggunakan internet protocol (IP), dan menjalankannya ke tujuannya melalui internet. Pada sisi penerima, gateway beroperasi kebalikan dari gateway pengirim. Kedua operasi (datang dari dan pergi ke jaringan telepon) berlangsung pada saat yang sama, memungkinkan percakapan full duplex ( dua arah). Jumlah konfigurasi dapat dibentuk dari operasi dasar ini. Operasi Phone ke PC atau PC ke Phone dapat berlangsung dengan satu gateway. Operasi Phone ke Phone dapat berlangsung dengan dua gateway. Untuk layanan hubungan langsung internasional, sebagai contoh, sebuah organisasi atau service provider dapat menyediakan sebuah gateway pada setiap negara. Dengan mem”by-pass” hubungan internasional, maka biaya telepon luar negeri (atau bahkan interlokal di dalam negeri) dapat lebih rendah, dibandingkan layanan hubungan telepon tradisional.

Bagaimana IP telephony bekerja ? 

Gateway Internet telepony bekerja sebagai berikut :
-	Pada salah satu sisi, gateway berhubungan dengan dunia telephone. Gateway dapat berkomunikasi dengan telepon manapun di dunia. Sebuah jalur kabel telepon dihubungkan ke gateway pada akhir sisi ini.
-	Pada sisi lainnya, gateway berhubungan dengan dunia internet. Gateway dapat berkomunikasi dengan komputer manapun di dunia. Sebuah jaringan komputer dihubungkan ke gateway pada sisi ini.
-	Gateway menerima sinyal telepon standar, men”digital”kan sinyal itu (bila sinylanya belum sinyal digital), mengkompres sinyal tersebut, dan mempaket-paketkan sinyal yang telah terkompres itu ke internet menggunakan Internet Protokol (IP), dan menjalankannya ke tujuan melalui jaringan internet, atau jaringan dengan IP teratur. Gateway membalikkan operasi pada paket yang tiba dari jaringan dan keluar melalui telepon.